[PLUGAUDIOITEM]
0=오류 없음
-5=메모리 부족
-2=오디오 파일의 읽기 에러.
-3=오디오 파일에서 기록에러
-4=파일이 닫히지 않습니다.
-6=내부 에러
-7=내부적으로 부정한 매개변수
-1=파일을 읽을 수 없습니다

[VERIFYERR]
0=오류 없음
14=메모리 부족
1=파일들이 서로 다릅니다.
2=CD 파일을 찾을 수 없습니다.
3=하드디스크 파일을 찾을 수 없습니다.
6=CD 파일의 읽기 에러
7=하드디스크의 읽기 에러
8=CD에서 디렉토리를 찾을 수 없습니다.
9=하드 디스크에서 디렉토리를 찾을 수 없습니다.
10=기록된 CD를 마운트할 수 없습니다.
11=레코더의 드라이브 레터를 알 수 없습니다.
12=알 수 없는 검증 에러
13=요약 상태
15=파일 시스템 구조를 읽는 동안 입/출력 에러 발생
16=잘못된 파일 시스템 구조로 인한 에러
17=파일시스템에 잘못된 매개변수 공급으로 인한 에러
18=파일 시스템 버퍼에 너무 많은 락이 있습니다.
4=디스크 파일에 액세스 할 수 없습니다
5=하드 드라이브 파일에 액세스할 수 없습니다
19=대상 디스크에서 대응하는 파일 시스템을 찾을 수 없습니다
20=하드 드라이브 섹터에서 읽기 에러
21=백업 파일 컨텐츠가 하드 드라이브 데이터와 다릅니다
22=백업 파일에 올바르지 않은 하드 드라이브 정보가 포함되어 있습니다

[ANTIVIRSCAN]
0=오류 없음
1=파일이 아마도 바이러스에 감염된것 같습니다.
2=파일을 복구할 수 없습니다.
3=파일이 성공적으로 복구되었습니다.
4=바이러스 스캔을 하는 도중 알 수 없는 에러가 발생했습니다.
5=바이러스 스캔하는 동안 메모리 부족 오류가 발생했습니다.
6=바이러스 스캔을 하는 도중 읽기 에러가 발생했습니다.
7=파일이 알 수 없는 바이러스에 감염된것 같습니다.

[AVIVCDFILEITEM]
1=메모리 부족
-100=비디오 MPEG 인코더를 사용할 수 없습니다.
-101=사용할 수 없는 비디오 MPEG 인코더 DLL
-102=이 버전의 비디오 MPEG 인코더 DLL은 호환되지 않습니다.
-103=임시 파일 이름을 생성할 수 없습니다.
-105=비디오 MPEG 인코더의 알 수 없는 에러
2=인코더에 주어진 인코딩 매개변수들이 충분하지 않습니다.
3=파일을 열수 없습니다.
4=사용자에 의해 인코딩이 중단되었습니다.
5=비디오 인코더를 시작할 수 없습니다.
6=인코더에 매개변수가 받아들여지지 않습니다.
7=사용할 수 없는 비디오 포맷
8=비디오 포맷 생성중 에러
9=출력 파일을 열 수 없습니다.
10=인코딩 도중 에러
11=디코더가 준비되지 않았습니다.
12=비트맵을 얻을 수 없습니다.
13=디스크가 꽉 찼습니다.
14=정보 회수중 에러
15=인코더에서 이 출력 포맷을 제작할 수 없습니다.
16=파일 포맷을 지원하지 않음
-104=MPEG2 플러그인이 설치되지 않았습니다

[HDSCSIPFILE]
-1=SCSI 디바이스의 읽기 오류!
-2=메모리 부족!
-3=SCSI 디바이스의 탐색 오류!
-4=잘못된 호출(내부 오류)!

[HFSIMAGEITEM]
-1=SCSI 디바이스의 읽기 오류!
-2=메모리 부족!
-3=잘못된 호출(내부 오류)!

[ISODOC]
-1=멀티세션 정보 파일 쓰기 오류!
-2=멀티세션 정보 파일을 편집에 삽입하는 중 오류!
-3=멀티세션 CD 스탬프를 다시 만들기 오류!
-4=SCSI HDD에서 HFS 데이터를 읽어 오는 중 치명적인 오류 발생!
-5=부팅 이미지 데이터 읽기를 하는 동안 치명적인 에러 발생! 드라이브에 디스크가 없습니까?
-6=ISO 또는 졸리엣 파일명을 만드는 동안 발생한 에러!

[W95PARTREADFILE]
-1=잘못된 논리 드라이브가 지정됨!
-2=vwin32.dll을 엑세스할 수 없음!
-3=드라이브 잠금 실패!
-4=논리 드라이브에서 탐색 실패!
-5=열기/닫기 불일치!
-6=읽기 오류!
-7=드라이브 정보를 찾을 수 없음!
-8=논리 디바이스에 기록할 수 없음!

[TRANSFER]
1=사용자에 의한 중단
2=파일 열기 오류
3=파일 닫기 오류
4=파일 읽기 오류
5=캐시 파일 읽기 오류
-1=일반 오류
-2=오류: 기능 실현 안됨
-3=오류: 사용자 인터페이스 없음
-4=오류: 단계 오류
-5=오류: 메모리 부족
-6=파일 쓰기 오류
-7=캐시 파일 열기 오류
-8=캐시 파일 쓰기 오류
-9=오류: 드라이브 없음
-10=버전이 잘못됨
-11=캐시 파일 액세스 오류
-12=기능을 변경할 수 없음
-13=캐시 파일 읽기 오류
-14=캐시 파일 쓰기 오류
-16=트랙 시작을 실행할 수 없음
-17=버퍼 읽기를 수행할 수 없음
-18=트랙 종료를 실행할 수 없음
-19=수정을 수행할 수 없음
-20=쓰기를 실행할 수 없음
-21=오디오 읽기 오류
-22=오디오 CD로 캐시에 저장할 수 없음
-23=ISO 이미지는 빈 CD에만 기록 가능!
-24=디스크 단위 기록 종료를 수행할 수 없음
-26=레코더가 디스크 단위 기록을 지원하지 않음
-27=디스크 단위 기록 시작을 수행할 수 없음
-35=잘못된 트랙 정보
-36=디스크 시작을 실행할 수 없음
-37=세션 시작을 실행할 수 없음
-39=세션 종료를 실행할 수 없음
-40=디스크 종료를 실행할 수 없음
-30=이 레코더에서는 정확한 지점에 트랙을 기록할 수 없습니다.
-34=선택한 레코더들에서 연속적으로 편집을 레코딩할 수 없습니다.
6=파일 에러
-28=CD TEXT 정보를 생성할 수 없습니다
-31=이 레코더는 디스크 단위 기록(DAO) 편집을 레코딩할 수 없습니다
-32=이 레코더는 트랙 단위 기록(TAO) 편집을 레코딩할 수 없습니다
-33=내부 디스크 단위 기록 구성 만들기 에러
-38=트랙 단위 기록을 시작할 수 없습니다.
-15=캐시 파일이 너무 적음 - 모든 파일이 캐시에 저장되지는 않음
-25=데이타 읽기 오류

[IMAGECOMP]
-1=메모리 부족
-2=이미지 파일에서 읽기 오류
-3=이미지 파일에 잘못된 포맷이 있음
-4=잘못된 기능/방법 호출
-6=알 수 없는 내부 오류
-5=내부 디스크 단위 기록 구성 만들기 에러
-7=내부 트랙 단위 기록(TAO) 구조 형성 오류

[CDR]
-1   =레코드 미지정 오류
-2   =잘못된 DLL 버전
-3   =레코더 기능 실현 안됨
-4   =레코더 기능 지원 안됨
-14  =읽기 전용
-15  =알 수 없는 성능
-20  =대기행렬 작성 실패
-21  =대기행렬 대기 실패
-22  =대기행렬 중지 실패
-23  =메모리 부족
-100 =매개변수 오류
-101 =잘못된 트랙 정보
-102 =잘못된 수정 정보
-103 =잘못된 트랙 모드
-104 =잘못된 일시 중지 길이
-200 =내부 상태 오류
-201 =잘못된 기록 상태
-999 =SCSI/IDE 명령 없음
-1000=SCSI/IDE 오류
-1001=병합 제어 오류
-1002=응용 프로그램 코드 충돌
-1003=ATIP 시간 비교 오류
-1004=트랙 경계 넘기 시도
-1005=오디오 재생 중지
-1006=오류에 의한 오디오 재생 중단
-1007=바코드 읽기 오류
-1008=블록 크기 충돌
-1009=블록 크기 포맷 충돌
-1010=버퍼 데이터 크기 오류
-1011=레코딩 중 버퍼 오류
-1012=버퍼 오버플로
-1013=버퍼 언더런
-1014=캘리브레이션 영역 거의 참
-1015=캘리브레이션 영역 꽉참
-1016=ATIP를 읽을 수 없음
-1017=리드인에서 복구 못함
-1018=리드아웃에서 복구 못함
-1019=PMA에서 복구 못함
-1020=캘리브레이션 영역에서 복구 못함
-1021=트랙에서 복구 못함
-1022=현재의 명령어가 잘못됨
-1023=명령 순서 오류
-1024=통신 오류
-1025=현재 명령어 중단됨
-1026=현재 프로그램 영역이 비어 있음
-1027=손상된 트랙이 있음
-1028=손상된 트랙이 발견됨
-1029=테이터 트랙 길이 오류
-1030=진단 실패
-1031=디스크 기록이 방지됨
-1032=디스크 종류 불일치
-1033=드라이브가 준비되지 않음
-1034=더미 블록이 추가됨
-1035=EEPROM 고장
-1037=이 트랙의 사용자 영역의 끝
-1038=패킷 라이팅 영역을 나감
-1039=포커스 또는 트래킹 오류
-1040=잘못된 명령어 블록 크기
-1041=잘못된 큐시트
-1042=잘못된 큐시트 길이
-1043=잘못된 큐시트 매개변수
-1044=명령어에 잘못된 필드가 있음
-1045=지정 트랙에 잘못된 형식이 있음
-1047=이 트랙의 잘못된 모드
-1048=잘못된 패킷 모드
-1049=잘못된 예약 길이
-1050=잘못된 예약 패킷 길이
-1051=잘못된 트랙
-1052=잘못된 트랙 기술어 테이블
-1053=잘못된 트랙 기술어 단위
-1054=잘못된 트랙 모드
-1055=잘못된 트랙 번호
-1056=잘못된 트랙 상태
-1057=잘못된 전송 길이
-1058=잘못된 명령
-1059=초기화 프로그램이 오류 메시지 발견
-1060=내부 컨트롤러 오류
-1061=내부 대상 실패
-1062=잘못된 오디오 주소
-1063=식별 메시지에 잘못된 비트가 있음
-1064=잘못된 블록 주소
-1065=잘못된 명령어
-1066=명령어에 잘못된 영역이 있음
-1067=매개변수에 잘못된 영역이 있음
-1068=잘못된 LUN
-1069=잘못된 메시지 오류
-1070=잘못된 시작 주소
-1071=레이저 전류 초과
-1072=레이저 조절 오류
-1073=링크 영역 발견
-1074=링크 블록 발견
-1075=논리 단위가 예약됨
-1082=메시지 오류
-1083=모드 매개변수가 변경됨
-1084=ATIP 모니터 오류
-1085=없는 블록이 발견됨
-1086=공간 부족
-1087=변환 준비가 되지 않음
-1088=더 이상의 감지 정보가 없음
-1089=사용 가능한 바코드 없음
-1090=탐색 주소에 EFM 없음
-1091=패킷 없음
-1092=프리갭 없음
-1093=탐색이 완료되지 않음
-1094=TOC 없음
-1095=종료할 트랙이 없음
-1097=겹치는 명령 시도
-1098=패킷 크기 불일치
-1099=매개변수 목록 길이 오류
-1100=매개변수 목록이 너무 김
-1101=패리티 오류
-1102=PCA 영역이 꽉참
-1103=PMA 영역이 꽉참
-1104=위치 결정 오류
-1106=파워 캘리브레이션 오류
-1107=프로그램 영역이 비어 있지 않음
-1108=ECC로 복구된 데이터
-1110=재시도된 복구 데이터
-1111=복구가 필요함
-1112=수정 요청 실패
-1113=예약된 트랙이 있음
-1114=재설정 발생
-1115=선택 또는 재선택 실패
-1116=자가 테스트 실패
-1117=비 데이터 블록에서 중지
-1118=트랙 단위 기록이 PMA에 없음
-1119=트랙 연속 오류
-1120=트레이 꺼내기
-1121=TOC, PMA 또는 Subcode를 읽을 수 없음
-1122=TOC를 복구할 수 없음
-1123=트랙 모드 변경으로 트랙을 예약할 수 없음
-1125=기록할 수 없는 디스크
-1126=복구할 수 없는 손상된 트랙으로 인해 쓰기 영역이 너무 작아짐
-1127=복구할 수 없는 트랙 기술어 발견
-1128=복구할 수 없는 쓰기 오류
-1129=기록하지 않은 영역 발견
-1130=검증 실패
-1131=쓰기 추가 오류
-1132=쓰는 중
-1133=쓰기 완료
-1134=CU에 의한 쓰기 오류
-1135=쓰기 오류
-1136=잘못된 블록 길이 쓰기
-1137=쓰기 작업 진행 중
-1138=리드인 또는 리드아웃 쓰기 진행 중
-1139=오디오 재생 진행 중
-1140=오디오 재생 완료
-1141=잘못된 매개변수 목록 길이
-1142=동기식 데이터 전송 오류
-1143=공 CD
-1144=PMA 없음
-1145=OPC 초기화 오류
-1146=OPC 실행 오류
-1147=OPC ALPC 오류
-1148=OPC 시간초과
-1149=읽기 주소가 ATIP임
-1150=쓰기 주소가 EFM임
-1151=쓰기 응급 복구 발생
-1155=쓰기 응급 복구
-1156=서보 오류
-1157=PLL 오류
-1158=주소 오류
-1159=헤더 모니터 오류
-1160=헤더 탐색 오류
-1161=EDC 오류
-1162=Link/RI/RO 오류
-1163=CDBD 오버런 오류
-1164=예약된 트랙에 오디오 쓰기
-1165=하드웨어 오류
-1166=보이지 않는 트랙이 있음
-1167=불완전한 트랙이 있음(CD-RFS-CD임)
-1168=알 수 없는 트랙이 있음
-1191=지우기 실패
-1192=지우기 실패 - 불완전한 지우기 작업 발견
-1169=논리장치가 준비되지 않음. 작업이 진행 중임
-1170=작업에 필요한 시간 부족
-1173=읽기/쓰기 제어 작업 오류
-1174=메커니즘 제어 작업 오류
-1176=세션 수정 오류
-1200=레코딩에 사용할 수 없는 주소
-25=후에 다시 대기 행렬
-26=SCSI/ATAPI 명령 일시 중단 에러
-31=버퍼가 너무 큽니다
-300=지정하지 않은 호스트 어댑터 에러
-400=지정되지 않은 저장 대상 에러
-500=SCSI 명령이 중지됨
-1036=디스크의 마지막 부분에 도달
-1046=잘못된 디스크
-1076=디스크가 변경되었습니다
-1077=디스크 포맷이 손상됐습니다
-1078=디스크 집어넣기 매커니즘이 고장났습니다
-1079=디스크 집어넣기 또는 꺼내기에 실패했습니다
-1080=디스크가 없습니다
-1081=디스크 제거 방지
-1096=디스크는 제거되어야 합니다
-1124=알려지지 않은 디스크 포맷
-1152=디스크 속도 에러
-1153=디스크가 확인되지 않았습니다
-1154=디스크는 지원하지 않습니다
-1171=읽기 시간 초과
-1172=쓰기 시간 초과
-1175=내부 트레이스
-1177=잘못된 CLV 속도
-1178=복구된 에러
-1179=디스크 에러
-1180=잘못된 요구
-1181=구성 단위 주의
-1182=데이터 보호 에러
-1183=공 디스크 검사 명령 오류
-1184=제조업체 지정사항 에러
-1185=중지된 복사 명령
-1186=볼륨 초과 에러
-1187=데이터의 잘못된 비교 에러
-1188=디스크가 포맷이 되지 않았습니다 (DVD+RW에 대한 중요사항)
-1189=디스크를 읽을 수 없습니다 - 비호환 포맷
-1190=DVD 문제 - 복제 방지 기능이 있는 DVD를 읽을 수 있는 키가 없습니다
-1193=디스크를 레코딩할 수 있지만 비어있지 않습니다
-1194=PMA 업데이트 실패
-1195=디스크가 없습니다 - 트레이가 닫혔습니다
-1196=디스크가 없습니다 - 트레이가 열렸습니다
-1197=드라이브는 다른 응용 프로그램에서 사용하고 있습니다
-1198=드라이브는 다른 응용 프로그램에서 사용하고 있습니다
-599=정의되지 않은 SCSI 에러
-600=장치를 이용할 수 없습니다
-601=지정된 호스트 아답터를 사용할 수 없습니다
-1201=드라이브는 InCD를 사용 중입니다
-1202=드라이브는 IMAPI를 사용 중입니다
-1203=IMAPI 잠그기 실패
-1205=레이어 1 레코딩
-1206=레이어 2 레코딩
-1208=DVD-ROM
-1209=물리적 디스크 타입
-1210=현재 레코더 설정
-1207=다음 북 타입으로 자동 설정: %s
-1211=북 타입 설정: %s
-1504=미디어 포맷이 손상됨
-1500=DMA 드라이버 오류. 시간초과 발생
-1501=DMA 드라이버 오류. 패리티 오류
-1502=DMA 드라이버 오류. CRC 오류
-1503=장치를 취급할 수 없음
-1505=미디어 포맷이 실패됨
-1506=스페어 링킹때문에 영역 지정 포맷이 실패됨
-1507=현재 로드된 BD-R 디스크에서 POW 사용 불가
-1222=Verification aborted, too much errors

[IMAGEGEN]
0	=오류 없음
1	=사용자에 의한 중단
2	=파일을 찾을 수 없음
3	=잘못된 파일 포맷
-1	=이미지 생성 프로그램 미지정 오류
-2	=디스크 시작을 실행할 수 없음
-3	=세션 시작을 실행할 수 없음
-4	=트랙 시작을 실행할 수 없음
-5	=쓰기를 실행할 수 없음
-6	=트랙 종료를 실행할 수 없음
-7	=세션 종료를 실행할 수 없음
-8	=디스크 종료를 실행할 수 없음
-9	=ISO 재배치 중 오류 발생
-10	=이미지 청크:
-12=이 레코더에서는 정확한 지점에 트랙을 기록할 수 없습니다.
-11=디스크 단위 기록 정보 생성하는 동안 에러

[ISO9660GEN]
-3	=이 파일들의 졸리엣 이름이 모두 같음(ISO-L3 목록):
-5	=다음 수정 파일의 위치가 잘못됨
-7	=한 인터리브 파일 그룹에 파일이 너무 많음
-8	=부트 이미지 사용 중 IO 오류 발생
-9	=CD-R에 공간을 할당할 수 없음
-10	=부트 섹터를 인식할 수 없음
-4=ISO 9660 생성기가 메모리를 많이 차지하고 있습니다.
-6=ISO 9660 구성 준비를 실패했습니다

[MAKEJOLIETNAMES]
-3	=목록의 파일에 고유 졸리엣 이름이 없음:

[PHASE]
24	=파일 캐싱 시작
25	=파일 캐싱 완료
26	=파일 캐싱 실패
27	=파일 캐싱 중단
28	=속도 측정 시작
29	=속도 측정 완료: %s
30	=속도 측정 실패
31	=속도 측정 중단
32	=%s에서 모의레코딩 시작
33	=%s에서 모의레코딩 완료
34	=%s에서 모의레코딩 실패
35	=모의레코딩 중단
36	=%s에서 레코딩 시작
37	=%s에서 레코딩 성공
38	=%s에서 레코딩 실패
39	=레코딩 중단
40	=사용자에 의한 중단
43	=리드 아웃 기록 중
47	=재배치 정보 생성
59	=하드디스크 백업 트랙을 기록 중
64	=모의레코딩 중단
65	=레코딩 과정이 시작됨
66	=레코딩이 완료됨
68	=레코딩 중단
74	=디스크 확인 중
82	=비디오 인코딩
109=경고: SMART-BURN 기능을 비활성화 시키면 아마도 디스크 레코딩의 품질에 영향을 미칠 수 있고 레코딩 에러를 가져 올 지 모릅니다.
110=레코더는 CD-RW의 Raw+96 모드 기록를 지원하지 않습니다.
111=DVD-비디오 파일의 정렬
112=DVD-비디오 파일의 재배치 시작
113=DVD-비디오 파일의 재배치 완료
114=DVD-비디오 파일의 재배치 완료 (파일 수정이 아님)
115=DVD-비디오 파일의 재배치 실패
117=DVD-비디오 파일의 순차재생 테스트 실패
118=SSW (Super Speed Writing)가 활성화됨
120=레코딩을 위한 이미지 작성 중
121=이미지를 성공적으로 작성
122=디스크의 비트맵 이미지 레코딩이 시작되였습니다.
123=디스크의 비트맵 이미지 레코딩이 성공적으로 완성되었습니다.
124=디스크의 비트맵 이미지 레코딩이 실패하였습니다.
125=디스크의 비트맵 이미지 레코딩이 중단되었습니다.
127=호환성이 좋은 DVD 보더의 생성
128=호환성이 좋은 DVD 보더의 생성
129=DVD 보더 생성이 성공적으로 완료됨
130=DVD 보더 생성이 중지됨
131=PoweRec 설정을 사용하지 않으면 레코딩 품질에 영향을 줍니다.
49=트랙 정보 읽는중
50=미디어 카탈로그 번호 읽는중
51=ISRC 읽는중
52=트랙의 마지막을 찾는 중
55=완성 중
56=불명확한 에러. 레코딩이 실패했습니다.
60=완성 중
61=모의 레코딩 시작
62=모의 레코딩이 성공적으로 완수되었습니다.
63=모의 레코딩 실패
67=레코딩을 실패했습니다.
69=인덱스 스캔 중
70=오직 첫번째 세션의 레코딩에서만 모의 레코딩을 할 수 있습니다.
71=몇개의 세션 단위 기록으로 레코딩합니다. 결과물을 어떤 드라이브에서는 읽지 못할 수 있습니다.
73=아이템 준비 중
77=트랙 레코딩 중
78=데이터 확인 시작
79=데이터 확인 중단
80=데이터 확인을 성공적으로 완수했습니다.
81=데이터 확인 실패
83=바이러스 스캔 시작
84=바이러스 스캔이 끝났습니다.
85=바이러스 스캔이 끝났습니다. 바이러스가 발견되었습니다. 레코딩은 중지되어야 합니다.!!!
91=귀하 컴퓨터의 DMA 칩셋 드라이버로 인한 낮은 성능(업데이트 요망)
92=JustSpeed옵션을 사용하지 않으면 레코딩 품질에 영향을 미칠 수 있습니다.
93=이 속도로 레코딩할 수 없습니다. 좀 더 낮은 속도를 선택한 다음 다시 시도하십시오.
134=빠른 마지막 보더 확장
135=빠른 보더 추가
136=DVD-RW 빠른 포맷
132=DVD 비디오 파일의 편집이 무시되었습니다.
133=단축 리드 아웃 레코딩
137=이미지 전송 시작
138=이미지 전송을 성공적으로 완수
139=이미지 전송 실패
140=이미지 전송 중단
141=라벨 전송 시작
142=라벨 전송을 성공적으로 완수
143=라벨 전송 실패
144=라벨 전송 중지
145=레코딩 과정과 이미지 전송 시작
146=레코딩 과정과 이미지 전송을 성공적으로 완수
147=레코딩 과정 또는 이미지 전송이 실패
148=레코딩 과정과 이미지 전송 중단
149=네트워크 전송을 성공적으로 완수
150=네트워크 전송 실패
151=승인 실패
152=서버 연결 실패
153=서버 라이센스 에러
154=자동 Pilot 설정을 사용하면 레코딩 품질에 영향을 끼칠 수 있습니다.
1=디렉토리를 읽는 중
2=디렉토리를 만드는 중
5=파일을 기록 중
6=끝내는 중
9=오디오 기록 준비
11=오디오 트랙을 기록 중
12=끝내는 중
18=이미지 레코딩
19=끝내는 중
105=오디오 CD-RW 준비 (TOC나 트랙 지우기)
107=오디오 CD-RW 준비가 실패했습니다
10=오디오 레코딩
13=HFS 준비
14=HFS 레코딩 중
15=HFS 레코딩 완료
16=이미지 준비
17=이미지 레코딩 중
20=디스크 읽기가 시작됐습니다
21=디스크 읽기가 완료됐습니다
22=디스크 읽기가 실패했습니다
23=디스크 읽기가 중단됐습니다
41=편집은 공 디스크에 적합하지 않습니다
45=디스크 ID의 생성이 시작됐습니다
46=디스크 ID의 생성이 끝났습니다
48=디스크 분석하기
54=디스크 복사 중
57=디스크 단위 기록 오버버닝 선택이 활성화됨
76=디스크 종류에 따른 레코딩 속도 변경
86=CD TEXT 기능은 지원되지 않습니다.
98=레코딩하기 전에 디스크 포맷 시작
99=레코딩하기 전에 디스크 포맷하기
100=디스크 포맷을 성공적으로 완수했습니다
101=디스크 포맷이 실패했습니다
102=감지된 빠른 사용자 전환. 이는 버퍼 언더런을 발생시킬 수 있습니다.
106=오디오 CD-RW(TOC와 트랙 지우기)준비가 완료됐습니다
108=오디오 CD-RW 준비가 중지됐습니다
116=VariRec을 사용할 수 없음 - 오디오 CD가 아님
126=감지된 디스크에 대한 가장 적절한 레코딩 속도
156=드라이브는 다른 응용 프로그램에서 사용하고 있습니다
159=PoweRec에서 정한 %s 속도로 모의 테스트가 마무리됩니다
160=PoweRec에서 정한 %s 속도로 레코딩됩니다
161=레코딩 과정이 경고와 함께 성공적으로 마무리 됐습니다
162=경고는 있었지만 모의 레코딩이 성공적으로 마무리됐습니다
166=이 디스크 종류에서는 모의 레코딩을 할 수없습니다.
168=선택한 레코더에 편집 내용을 기록할 수 없습니다.
171=데이터 파일 레코딩이 시작됐습니다
172=데이터 파일 레코딩이 성공적으로 마무리됐습니다
173=데이터 파일을 레코딩하는데 실패했습니다
174=레코딩 데이터 파일이 경고와 함께 마무리됐습니다
175=디스크 닫기가 시작됐습니다
177=디스크 닫기가 성공적으로 마무리됐습니다
169=DRM 체크가 실패했습니다. 이용하기에 적당한 레코딩 라이센스가 없습니다.
170=DVD 디스크에서는 154 세션 이상을 레코딩 할 수 없습니다.
176=디스크 닫기를 실패했습니다
178=디스크 준비가 실패했습니다
179=파일을 디스크로 레코딩하는데 실패했습니다
42=리드 인 기록 중
44=리드 인과 리드 아웃 기록 중
167=열린 디스크에서 디스크 단위 기록을 할 수 없습니다.
180=파일을 읽는 동안 복사 과정이 실패했습니다.
181=리드 아웃 레코딩 중...
182=Burn Proof 활성화됨
183=SolidBurn 활성화됨
184=SolidBurn 활성화됨
185=오버 스피드 레코딩 활성화됨

[CDCOPY]
1	=사용자에 의한 중단
-1	=저작권이 보호되는 CD임
-3	=이미지 파일을 쓰는 중 오류 발생
-4	=메모리 부족
-7	=웨이브 파일 저장에 필요한 공간이 부족함
-8	=잘못된 트랙 정보
-9	=잘못된 트랙 모드
-10	=경고: 알 수 없는 데이터 포맷
-11	=경고: EDC, ECC 오류
-12	=복구할 수 없는 읽기 오류
-13	=오디오 트랙 선택이 잘못됨
-14	=CD 분석 실패
-15	=이 드라이브는 오디오 추출을 지원하지 않음
-20	=오류: 잘못된 파일 형식
-21	=디스크 시작 오류
-22	=디스크 종료 오류
-23	=세션 시작 오류
-24	=세션 종료 오류
-25	=쓰기 오류
-26	=메모리 부족
-2=이 CD의 복제는 지원 안됨
-33=이 DVD는 복사 방지 기능이 있어 읽을 수 없습니다
-28=복사 아이템 구성중 에러
-29=에러 : 잘못된 아이템 종류(2)
-30=이 레코더에서는 정확한 지점에 트랙을 기록할 수 없습니다.
-5=디스크는 빈 디스크에 맞지 않을 것입니다
-6=이 디스크를 복사하기 위한 충분한 공간이 없습니다
-31=이 디스크를 DVD에 복사할 수 없습니다
-32=첫번째 데이터 트랙만 DVD에 복사할 수 있습니다

[CDCOPYDOC]
1	=사용자에 의한 중단
-1	=이미지 생성 실패
-2	=이미지 파일 열기 오류
-3	=이미지 파일 쓰기 오류
-4	=이미지 파일 닫기 오류
-5	=이미지 파일이 잘못됨
-7	=이 드라이브는 오디오 추출을 지원하지 않음
-8=복사 DLL을 열 수 없습니다.
-6=원본 디스크의 포맷을 지원하지 않습니다

[MMC]
0000=더 이상의 감지 정보가 없음
0006=I/O 프로세스 종료
0011=오디오 재생 진행 중
0017=삭제가 요청됨
0200=탐색이 완료되지 않음
0400=논리장치가 준비되지 않음. 원인을 보고할 수 없음
0401=논리장치가 준비 중임
0402=논리장치가 준비되지 않음. 초기화 명령이 필요함
0403=논리장치가 준비되지 않음. 강제 개입이 요청됨
0404=논리장치가 준비되지 않음. 포맷이 진행 중임
0407=논리장치가 준비되지 않음. 작업이 진행 중임
0408=논리장치가 준비되지 않음. 쓰기가 오랫동안 진행 중임
0500=논리장치가 선택에 응답하지 않음
0600=참조 위치를 찾을 수 없음
0700=다수의 주변기기가 선택됨
0800=논리장치 통신 고장
0801=논리장치 통신 시간초과
0802=논리장치 통신 패리티 오류
0900=트랙 연속 오류
0901=트래킹 서보 오류
0902=포커스 서보 고장
0903=스핀들 서보 고장
0904=헤드 셀렉트 결함
0a00=오버플로 오류 로그
0b00=경고
0b01=경고. 지정 온도 초과
0b02=경고, 인클로저 기능 저하
0c00=쓰기 오류
0c07=쓰기 오류. 복구 필요
0c08=쓰기 오류. 복구 실패
0c09=쓰기 오류. 스트리밍이 손실됨
0c0a=쓰기 오류. 패딩 블록이 추가됨
1000=명령의 잘못된 블록 크기
1001=패킷이 사용 가능한 공간에 맞지 않음
1002=버퍼 언더런
1100=복구되지 않은 읽기 오류
1101=읽기 재시도 횟수 초과
1102=오류가 너무 길어 수정할 수 없음
1105=L-EC로 수정할 수 없는 오류
1106=CIRC로 복구되지 않은 오류
110f=UPC/EAN 번호 읽기 오류
1110=ISRC 번호 읽기 오류
1111=읽기 오류. 스트리밍이 손실됨
1500=임의의 위치 결정 오류
1501=기계적 위치 결정 오류
1700=오류 수정이 적용되지 않은 복구된 데이터
1701=재시도된 복구 데이터
1702=헤드 오프셋이 양수인 복구 데이터
1703=헤드 오프셋이 음수인 복구 데이터
1704=재시도 또는 CIRC가 적용된 복구 데이터
1705=이전 섹터 ID를 사용한 복구 데이터
1707=ECC가 없는 복구 데이터 - 재할당을 권장함
1708=ECC가 없는 복구 데이터 - 재기록을 권장함
1709=ECC가 없는 복구 데이터 - 데이터가 재기록됨
1800=오류 수정이 적용된 복구 데이터
1801=오류 수정 및 재시도가 적용된 복구 데이터
1802=복구 데이터 - 데이터가 자동 재할당됨
1803=CIRC로 복구된 데이터
1804=L-EC로 복구된 데이터
1805=복구된 데이터 - 재할당을 권장함
1806=복구된 데이터 - 재기록을 권장함
1a00=매개변수 목록 길이 오류
1b00=동기식 데이터 전송 오류
1d00=연산 검증 중 비교 오류
2000=잘못된 명령 연산 코드
2100=논리 블록이 범위를 벗어남
2101=잘못된 구성요소 주소
2400=CDB에 잘못된 영역이 있음
2500=논리장치 지원되지 않음
2600=매개변수에 잘못된 영역이 있음
2601=매개변수 지원 안됨
2602=잘못된 매개변수 값
2603=임계 매개변수가 지원 안됨
2604=활성화된 영구적 예약의 잘못된 해제
2700=쓰기가 방지됨
2701=하드웨어 쓰기가 방지됨
2702=논리장치 소프트웨어 쓰기가 방지됨
2703=연결된 기록 방지
2704=지속적 기록 방지
2705=영구적 기록 방지
2801=가져오기 또는 내보내기 요소에 액세스됨
2900=전원 공급 재설정 또는 버스 디바이스 재설정 발생
2901=전원 공급 발생
2902=SCSI 버스 재설정 발생
2903=버스 디바이스 재설정 기능 발생
2904=디바이스 내부 재설정
2a00=매개변수가 변경됨
2a01=모드 매개변수가 변경됨
2a02=로그 매개변수가 변경됨
2a03=예약이 변경됨
2b00=호스트 연결이 끊어져 복사할 수 없음
2c00=명령 순서 오류
2c03=현재 프로그램 영역이 비어 있지 않음
2c04=현재 프로그램 영역이 비어 있음
2e00=작업에 필요한 시간 부족
2f00=명령이 다른 시작 프로그램에 의해 삭제됨
3003=크리닝 카트리지가 설치됨
3007=크리닝 실패
3008=기록할 수 없음 - 응용 프로그램 코드 불일치
3009=현재 세션이 수정되지 않아 추가할 수 없음
3101=포맷 명령 실패
3400=인클로저 고장
3500=인클로저 서비스 고장
3501=지원되지 않는 인클로저 고장
3502=인클로저 서비스를 사용할 수 없음
3503=인클로저 서비스 전송 실패
3504=인클로저 서비스 전송 거부
3700=반올림한 매개변수
3900=매개변수 저장이 지원 안됨
3d00=식별 메시지에 잘못된 비트가 있음
3e00=논리장치가 아직 자체 구성되지 않음
3e01=논리장치 고장
3e02=논리장치 시간초과
3f00=대상 운영 조건이 변경됨
3f01=마이크로 코드가 변경됨
3f02=운영 정의가 변경됨
3f03=요청 데이터가 변경됨
4000=구성요소에 대한 진단 실패
4300=메시지 오류
4400=내부 대상 실패
4500=선택 또는 재선택 실패
4600=소프트 재설정 실패
4700=SCSI 패리티 오류
4800=초기화 프로그램이 오류 메시지 발견
4900=잘못된 메시지 오류
4a00=명령 단계 오류
4b00=데이터 단계 오류
4c00=논리장치 자체 구성 실패
4d00=겹치는 태그 명령
4e00=겹치는 명령 시도
5100=지우기 실패
5700=목차(TOC)를 복구할 수 없음
5a00=운영자 요청 또는 상태 변경 입력
5a02=운영자 기록 방지 선택
5a03=운영자 기록 허용 선택
5b00=예외 로그
5b01=임계 조건 충족
5b02=최대 로그 카운터
5b03=로그 목록 코드 모두 사용
5d00=고장 예고 임계값 초과
5dff=고장 예고 임계값 초과(FALSE)
5e00=저전력 조건 상태
5e01=타이머에 의한 유휴 상태 활성화
5e02=타이머에 의한 대기 상태 활성화
5e03=명령에 의한 유휴 상태 활성화
5e04=명령에 의한 대기 상태 활성화
6300=이 트랙의 사용자 영역의 끝이 발견됨
6301=패킷이 사용 가능한 공간에 맞지 않음
6400=이 트랙의 잘못된 모드
6401=잘못된 패킷 크기
6500=전압 장애
7200=세션 수정 오류
7201=리드인 쓰기 중 세션 수정 오류
7202=리드아웃 쓰기 중 세션 수정 오류
7203=세션 수정 오류 - 세션에 호환되지 않는 트랙이 있음
7204=비었거나 일부분만 기록된 지정 트랙
7300=CD 제어 오류
7301=파워 캘리브레이션 영역이 거의 참
7302=파워 캘리브레이션 영역이 꽉참
7303=파워 캘리브레이션 영역 오류
7304=프로그램 메모리 영역 업데이트 실패
7305=프로그램 메모리 영역 꽉참
8900=잘못된 명령
9082=읽기/쓰기 제어 작업 오류
9141=메커니즘 제어 작업 오류
91A1=메커니즘 제어 작업 오류
C100=잘못된 트랙 상태
C200=예약된 트랙이 있음
C400=예약된 트랙 명령의 예약 길이가 잘못됨
C500=버퍼 언더런
C601=기록하지 않은 영역 발견
C602=링크 블록 발견
CC00=공간 부족
CD00=세션을 닫는 데 필요한 트랙이 없음
CE00=기록할 수 없는 트랙 기술어 발견
CF00=손상된 트랙이 있음
D000=PMA 영역이 꽉참
D100=PCA 영역이 꽉참
D400=의사 트랙 단위 기록 레코딩 끝내기
5101=지우기 실패 - 불완전한 지우기 작업 발견
2102=레코딩에 사용할 수 없는 주소
2200=잘못된 기능
2c05=계속되는 충돌 방지
5380=방지 상태에서 꺼내기 버튼이 눌려져 있습니다.
6000=램프 실패
6100=비디오 취득 에러
6101=비디오 취득이 불가능합니다.
6102=포커스 초과
7306=RMA/PMA가 거의 가득 찼습니다.
1502=읽는 디스크에서 감지된 위치설정 에러
2800=변경할 수 없습니다. 디스크가 이미 변경된 것 같습니다.
3000=설치된 비호환 디스크
3001=디스크를 읽을 수 없습니다 - 알 수 없는 포맷
3002=디스크를 읽을 수 없습니다 - 비호환 포맷
3004=디스크를 레코딩할 수 없습니다- 알 수 없는 포맷
3005=디스크를 레코딩할 수 없습니다 - 비호환 포맷
3006=디스크를 포맷할 수 없습니다 - 비호환 디스크
3100=디스크 포맷이 손상됐습니다
3a00=디스크가 없습니다
3a01=디스크가 없습니다 - 트레이가 닫혔습니다
3a02=디스크가 없습니다 - 트레이가 열렸습니다
3b0d=디스크 대상 요소가 꽉 찼습니다.
3b0e=디스크 원본 요소가 비어있습니다
3b0f=디스크의 마지막 부분에 도달
3b11=디스크 매거진에 액세스 할 수 없습니다
3b12=디스크 매거진이 제거되었습니다
3b13=디스크 매거진이 삽입됐습니다
3b14=디스크 매거진이 잠겼습니다
3b15=디스크 매거진의 잠김이 해제되었습니다
5300=디스크 집어넣기 또는 꺼내기에 실패했습니다
5302=디스크 제거 방지
5a01=운영자 디스크 제거 요구
64C0=이 디스크에 대한 잘못된 속도
0803=논리 단위 커뮤니케이션 CRC 에러 (Ultra-DMA/32)

[DVDREALLOC]
-1=명확하지 않은 내부 오류
-2=전체 정보를 수용하기에는 버퍼가 너무 작습니다.
-3=특이한 임시 파일 이름 만들기 실패
-4=현재의 작업을 완성하기에는 메모리가 충분하지 않음
-5=DVD 사양에 대한 위반 행위가 발견됨
-6=잘못된 매개 변수
-7=너무 많은 비디오 타이틀 설정
-8=파일 항목은 경로이름이 요구됨
-10=파일 액세스가 거부됨
-11=잘못된 파일 취급
-12=공유 위반
-13=너무 많은 파일이 열려 있음
-14=파일 '%s'를 발견하지 못함
-16=하드웨어 입출력 오류
-17=일반/알수 없는 입출력 오류
-18=파일외에서 찾기
-19=파일은 복수의 논리 블록 크기 (2 KB)가 아닙니다
-20=파일은 DVD 파일 포맷이 아닙니다
-21=요구한 파일 '%s'는 존재하지 않습니다
-22=파일 '%s'은 조회되지 않으며 아마 존재하지 않는 것 같습니다
-23='%s'을 포함하는 비디오 타이틀 설정이 요구되어지지 않음
-24=하나 또는 그이상의 파일들(주로 VOB-파일(들))은 상응하는 IFO-파일에 속하지 않습니다
1=라이브러리를 열 수 없음
2=잘못된 라이브러리
3=편집을 읽을 수 없음
4=VIDEO_TS 디렉토리를 발견할 수 없음
5=백업 파일'%s'는 '%s'와 같아야 한다
-15=디스크가 꽉 찼습니다.

[NEROAPI]
4=쓰기 오류
6=이 레코더는 디스크 단위 기록 레코딩을 지원하지 않습니다.
7=오류:\nTRF를 연결할 수 없습니다.
2=초기화 실패
3=읽기 오류
5=사용자에 의한 중단
8=알려지지 않은 NeroAPI 오류

[NEROAPISTRINGS]
1=PCM 웨이브 파일 (PCM) (*.wav)
2=필터 없음
4=이용할 수 없음
5=CD-ROM 설정을 저장할 수 없습니다. 원인:
6=KB/s
7=MB
8=새 파일
10=데이터(모드 1)\n데이터(모드 2)\n데이터(모드 2)\n데이터(모드 2)\n데이터(모드 2)\n데이터(모드 1)\n데이터(모드 2)\n오디오\n오디오\n알 수 없음
11=image.nrg
13=큐 시트 파일\n'%s'을(를) 로드하는 도중 오류가 발생했습니다.\n(%d 행).
14=사용 가능한 공간은 %d MB입니다. 이미지 파일 크기는 %d MB입니다.
15=이미지 파일을 로드할 수 없음
19=Win-ASPI파일 '%s'를 찾을 수 없습니다 \n지금은 이미지 레코더만을 선택할 수 있습니다.\n\nSCSI 호스트 어댑터 소프트웨어의 윈도우즈 ASPI 관리자가 제대로 설치되었는지 확인하십시요.
21=사용 중인 버전의 Nero는 번들로 제공되는 레코더에서만 사용할 수 있습니다.\n\n정식 버전의 Nero를 구하려면 웹사이트 http://www.nero.com를 방문하십시오.
22=현재 버전의 Nero는 %s 레코더만 지원합니다.\n\nNero 정식 버전을 구하려면 sales@nero.com\로 연락하거나 저희 웹 사이트 http://www.nero.com를 방문하십시오.
26=전체 파일 수=%d개, 동일한 파일 수=%d개, 다른 파일 수=%d개, 액세스할 수 없는 파일 수=%d개, 건너뛴 파일 수=%d개
27=%s(COM%i)
3=알수 없음
18=필요로 하는 Nero 드라이버가 설치 되어 있지 않습니다.
28=Nero 제품 번호의 기한이 만료되었습니다.\n가장 느린 속도로 레코딩 하는 것만 가능할 것입니다.
29=이 파일 포맷은 지원되지 않습니다.
33=모의 레코딩 중
34=디스크에 레코딩 중
9=%s KB (%s 바이트)
23=오디오 파일 '%s'는 사용할 수 없습니다. (요구사항: 44.1kHz, 16 비트, 스테레오).
24=이 폴더는 이미 폴더명 '%s'을 포함하고 있습니다
25=이 폴더는 이미 파일명 '%s'을 포함하고 있습니다
30=디스크 읽기
31=캐시로 기록 중
32=속도 테스트 중
35=디스크  확인 중
12=??? 테스트하지 않음 ???\n알 수 없음\n오디오\nISO 9660\nHFS\n하이브리드\nCD-ROM Mode 1\nCD-ROM Mode 2/XA\nISO 9660 Mode 2/XA\n졸리엣\nDVD-ROM
16=UDF CD를 마운트했습니다. 계속하려면 먼저 이 CD를 꺼내십시오.
17=경고: UDF 패킷 라이팅 소프트웨어 기능을 사용할 수 없을 것입니다.
20=드라이버 '%s'가 인식되지 않았습니다. 이는 무시 될 것이며\n삭제될 수 있습니다.
36=파일 %s, 백업 복원 프로그램 NRESTORE의 구성은 설치될 수 없습니다.\n모든 구성들이 올바르게 설치됐는지 확인하십시오.
37=설치 경로를 설정할 수 없습니다!
38=선택한 하드 드라이브를 잠글 수 없습니다.\n다른 응용 프로그램에 의해 잠긴 것 같습니다.\n이러한 경우 백업이 실패할 것입니다.\n계속하기 원하십니까?
39=선택된 파티션의 파일 시스템은 인식할 수 없습니다.\n이 파티션은 데이터 압축을 이용해서 백업할 수 없습니다.
40=선택한 파티션은 재편성을 지원하지 않은 파일 시스템으로 포맷이 됐습니다.\n이 파티션은 데이터 압축을 이용해서 백업할 수 없습니다.
41=백업 목록을 만드는 동안 에러가 발생했습니다.\n작동이 중지될 것입니다.
42=특허권에 대한 제한으로, MPEG-2 인코딩/변환은 이용할 수 없습니다.\n이 기능을 추가하려면, http://www.nero.com에서 DVD-비디오 플러그인을 구매하십시오.
43=이 디스크 종류에서는 모의 레코딩을 할 수없습니다. 모의 레코딩을 건너뜀.
44=이 디스크 종류에서는 모의 레코딩을 할 수없습니다.
46=이 레코더들을 위한 공통의 레코딩 속도는 없습니다.
47=파일 이름이 잘못됐거나 파일을 발견하지 못했습니다.
45=현재 디스크에서는 %s으로만 기록하고 %s으로는 기록하지 않습니다.
48=부팅 이미지 파일 '%s'를 발견할 수 없습니다.\n모든 백업 데이터는 디스크에 저장됐지만, 처음 백업 디스크로 부팅할 수 없을 것입니다.\n계속하기 원하십니까?
49=선택한 레코더에 기록할 수 없는 편집입니다.  다른 레코더를 선택하거나 편집 설정을 수정하십시오.
50=불행하게도 이 멀티세션 디스크는 꽉 차있습니다. 이 디스크에 \n남아 있는 %d MB의 공간은 %d MB의 데이타를 쓰기에는 부족합니다.\n때문에 멀티세션 백업을 계속할 수 없습니다.\n빈 디스크로 새로운 멀티세션 백업을 시작하십시오.
53=덴마크어
54=네덜란드어
57=핀란드어
64=헝가리어
65=이태리어
66=노르웨이어
67=포루투갈어
68=러시아어
71=스웨덴어
72=터키어
73=데이터 파일을 레코딩
74=디스크 닫기
75=%s 파일 레코딩 에러
76=%s 파일 읽기 에러
51=DRM-복사방지 파일로 모의 레코딩을 할 수 없습니다!
52=DRM-복사방지 파일로 속도를 테스트할 수 없습니다!
55=영어 (영국)
56=영어 (미국)
58=불어 (벨기에)
59=불어 (캐나다)
60=불어 (프랑스)
61=불어 (스위스)
62=독어 (독일)
63=독어 (스위스)
70=스페인어 (스페인)
77=아이템 '%s'의 준비를 실패했습니다.
78=지정한 위치에서 이미 존재하는 동일한 이름으로 백업.\n정말로 덮어쓰기를 원하십니까?
69=스페인(라틴 아메리카)
79=UDF 버전 2.50 이상으로 디스크를 레코딩하고 있습니다. \nWindows XP 및 이전 버전에서는 이 디스크를 마운트할 수 없습니다.
80=삽입한 디스크(DVD+RW, DVD-RAM, HD DVD-RAM 또는 BD-RE)가\nUDF 가상 파티션과 호환되지 않습니다.\n결과를 읽지 못할 수 있습니다.\nCD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, HD DVD-R, HD DVD-RW 및 BD-R만\nUDF 가상 파티션과 호환됩니다.
81=원본 데이터의 속도가 너무 느려서 %dx배속으로만 기록할 수 있습니다(%dx배속 아님).
82=비어 있음
83=%s 활성화됨

[WAVEAUDIOITEM]
-1=메모리 부족
-2=WAVE파일을 열수 없습니다!
-3=예기치 않은 파일 포맷!
-4=WAVE파일의 읽기 에러!
-6=지원하지 않는 WAVE 샘플 파일
-7=내부 에러 : 초기화 상태를 찾을 수 없음!
-8=내부 에러!
-5=PCM 웨이브 파일만 지원됩니다!
[NEROAPIWAITCDTEXTS]
0=레코딩할 수 있도록 디스크를 집어 넣으십시오...
5=원본 디스크를 집어 넣으십시오.
6=이 디스크는 기록할 수 없습니다.\n\n기록 가능한 디스크를 삽입하십시오...
9=디스크가 비어있지 않습니다.\n\n빈 디스크를 삽입하십시오.
10=레코딩할 수 있도록 빈 디스크를 집어 넣으십시오...
12=디스크가 비어있습니다.\n\n원본 디스크를 삽입하십시오...
16=디스크 분석 실패.에러 로그\n왜 실패를 했는지에 관한 보다 자세한 정보를 포함하고 있습니다.
21=죄송합니다, 이 편집물은 이 디스크 종류에 쓰여질 수 없습니다. 현재 형태의 디스크나 현재 디스크와 호환되게 만든 편집물의 설정을 수정한 디스크를 넣으십시오.
4=디스크를 빼내고 레코딩 할 수 있는 다음 디스크를 집어 넣으십시오...
20=디스크가 포맷되지 않았습니다. 포맷된 디스크를 삽입하십시오.
17=레코더는 이 디스크 종류를 지원하지 않습니다!\n레코딩을 하려면 올바른 디스크를 집어 넣으십시오...
22=--- 디스크 액세스 중, 잠시만 기다려주십시오 ---
1=모의 레코딩에 사용할 디스크를 삽입하십시오...\n \n\n(디스크에는 아무것도 레코딩 되지 않을 것입니다.)
2=디스크를 제거하지 마십시오!\n\n\n모의 레코딩과 레코딩 사이에 디스크가 나올 것입니다.  레코딩을 계속하기 전에 디스크는 자동으로 다시 삽입될 것입니다...
3=디스크를 제거하지 마십시오!\n\n\n모의 레코딩과 레코딩 사이에 디스크가 나올 것입니다.  디스크를 다시 삽입하십시오...
7=편집 내용을 디스크로 레코딩 하는데 필요한 여유 공간이 없습니다.\n\n용량이 충분한 다른 디스크를 삽입하십시오...
8=디스크가 비어있거나, 사용할 수 없거나\n멀티세션 디스크입니다.\n\n원본 디스크를 삽입하십시오...
11=모의 레코딩에 사용할 빈 디스크를 삽입하십시오...\n \n\n(디스크에는 아무것도 레코딩 되지 않을 것입니다.)
13=디스크 검사 중, 잠시만 기다리십시오...\n\n멀티세션 편집을 레코딩하기 위해서는 이전의 백업 세션이 포함된 디스크가 필요합니다. 만약 디스크가 들어가 있지 않으면, 그 디스크를 집어넣으십시오.
14=멀티세션 편집을 모의 레코딩 하려면 이전의 백업 세션을 포함한 디스크가 필요합니다. 그 디스크를 삽입하십시오.(디스크에 아무것도 기록되지 않을 것입니다.)
15=디스크를 제거하지 마십시오!\n\n\n모의 레코딩과 레코딩 사이에 디스크가 나올 것입니다.  동일한 멀티세션 디스크를\n다시 삽입하십시오...
18=디스크를 제거하지 마십시오!\n\n레코딩과 검증사이에 디스크가 나올 것입니다. 레코딩을 계속하면 디스크는 자동적으로 다시 삽입될 것입니다...
19=디스크를 제거하지 마십시오!\n\n레코딩과 검증사이에 디스크가 나올 것입니다. 디스크를 다시 삽입하십시오...
23=디스크가 비어있지 않습니다.
24=편집을 레코딩하기 위한 이 디스크의 공간이 충분하지 않습니다.
25=이 디스크에 편집된 내용을 레코딩하기 위한 충분한 공간이 없습니다.\n\n80분/700 MB 디스크를 넣으십시오.
26=멀티세션 또는 닫히지 않은 DVD-R DL 디스크는 오직 UDF 포맷에서만 기록할 수 있습니다.
27=멀티세션 또는 닫히지 않은 DVD-R DL 디스크는 레이어 점프 레코딩(LJR) 지원 레코더에서만 기록할 수 있습니다.
28=UDF 매개변수에 부정한 값이 포함되어 있습니다.
29=여러 레코더 상의 UDF 멀티세션이 지원되지 않습니다.
30=멀티세션을 사용하는 경우 예비 파티션 종류가 지원되지 않습니다.
31=UDF 버전 1.02를 사용하여 실제 또는 예비 UDF 파티션으로 디스크를 레코딩하려고 합니다. \n이 작업은 불가능합니다. UDF 버전 1.50 이상을 사용하십시오.
32=UDF 버전 2.60 이하로 BD-R 멀티세션 디스크를 레코딩하려고 합니다. \n이 작업은 불가능합니다. UDF 버전 2.60 이상을 사용하십시오.
[CDADOC]
0=오류 없음
-2=DRM 체크가 실패했습니다. 이용하기에 적당한 레코딩 라이센스가 없습니다.
[SectorVerify]
10=디스크의 섹터 %d에서 %d까지는 원본과 다릅니다.
11=디스크의 섹터 %d는 원본과 다른 컨텐츠를 가지고 있습니다.
20=섹터 %d에서 %d까지 읽기 에러
21=섹터 %d에서 읽기 에러
30=오디오 데이터는 읽을 수 있지만 비교할 수 없습니다
100=%d 샘플의 읽기/기록-오프셋으로 오디오 검증을 할 수 있습니다
