[HDSCSIPFILE]
-1=Error de lectura en el dispositivo SCSI.
-2=Sin memoria.
-3=Error de búsqueda en el dispositivo SCSI.
-4=Llamada incorrecta (error interno).

[HFSIMAGEITEM]
-1=Error de lectura en el dispositivo SCSI.
-2=Sin memoria.
-3=Llamada incorrecta (error interno).

[ISODOC]
-1=Error al escribir el archivo de información de multisesión.
-2=Error al insertar el archivo de información de multisesión en la compilación.
-3=Error al volver a crear la marca de CD multisesión.
-4=Error fatal al intentar leer los datos HFS del disco duro SCSI.
-5=Error grave al intentar leer los datos de la imagen de arranque. ¿Hay algún disco en la unidad?
-6=Error al crear los nombres de archivo ISO o Joliet.

[W95PARTREADFILE]
-1=Se ha especificado una unidad lógica incorrecta.
-2=No se puede acceder al archivo vwin32.dll.
-3=Ha fallado el bloqueo de la unidad.
-4=Ha fallado la búsqueda en la unidad lógica.
-5=No coincide Abrir/Cerrar.
-6=Error de lectura.
-7=No se puede obtener la información de la unidad.
-8=No se puede escribir en un dispositivo lógico.

[TRANSFER]
1=Cancelado por el usuario
2=Error al abrir el archivo.
3=Error al cerrar el archivo.
4=Error al leer el archivo.
5=Error al leer el archivo de caché.
-1=Error general.
-2=Error: no está implementada la función.
-3=Error: no hay interfaz de usuario.
-4=Error: error de fase.
-5=Error: no hay suficiente memoria.
-6=Error al escribir el archivo.
-7=Error al abrir el archivo de caché.
-8=Error al escribir el archivo de caché.
-9=Error: no hay controlador.
-10=Versión incorrecta.
-11=Error al acceder al archivo de caché.
-12=No se puede modificar la capacidad.
-13=Error al leer el archivo de caché.
-14=Error al escribir el archivo de caché.
-16=No se ha podido realizar StartTrack.
-17=No se ha podido realizar ReadBuffer.
-18=No se ha podido realizar EndTrack.
-19=No se ha podido realizar Fixation.
-20=No se ha podido realizar Write.
-21=Error al leer el audio.
-22=No se puede crear caché con CD de audio.
-23=Actualmente, las imágenes ISO sólo se pueden escribir en CD vacíos.
-24=No se ha podido realizar la finalización de Disc At Once.
-26=El grabador no admite Disc At Once.
-35=No es válida la información de pista
-36=No se ha podido realizar StartDisk.
-37=No se ha podido realizar StartSession.
-39=No se ha podido realizar EndSession.
-40=No se ha podido realizar EndDisk.
-27=No se ha podido realizar el inicio de Disc-At-Once
-30=No se puede grabar la pista en la posición correcta con este grabador
-34=No se puede grabar la compilación en los grabadores seleccionados simultáneamente
6=Error de archivo
-28=No se ha podido generar información de texto de CD
-31=No se puede grabar la compilación en disc-at-once con este grabador
-32=No se puede grabar la compilación en track-at-once con este grabador
-33=Error al generar las estructuras disc-at-once internas
-38=No se ha podido realizar el comando Start de track-at-once
-15=Archivo de caché demasiado pequeño, no se han podido guardar todos los archivos en caché
-25=Error al leer los datos

[IMAGECOMP]
-1=No hay suficiente memoria
-2=Error de lectura en el archivo de imagen.
-3=El archivo de imagen tiene un formato incorrecto.
-4=Llamada a función/método incorrectos.
-6=Se ha producido un extraño error interno de tipo desconocido.
-5=Error al generar las estructuras disc-at-once internas
-7=Error al generar las estructuras track-at-once internas

[CDR]
-1   =Error del grabador sin especificar.
-2   =Versión incorrecta del archivo DLL.
-3   =No está implementada la función del grabador.
-4   =No está soportada la función del grabador.
-14  =Capacidad de sólo lectura.
-15  =Capacidad desconocida.
-20  =Ha fallado Queuing.
-21  =Ha fallado Waitqueue.
-22  =Ha fallado Abortqueue.
-23  =No hay memoria.
-100 =Error de parámetros.
-101 =No es válida la información de pista
-102 =Fixinfo incorrecto.
-103 =No es válido el modo de pista
-104 =Duración de pausa incorrecta.
-200 =Error de estado interno.
-201 =Writestate incorrecto.
-999 =No hay comando SCSI.
-1000=Error SCSI.
-1001=Error de control de Absorption.
-1002=Conflicto de código de aplicación.
-1003=Tiempo ATIP incorrecto.
-1004=Se ha intentado cruzar el límite de la pista.
-1005=Se ha cancelado la reproducción de audio.
-1006=Se ha detenido la reproducción de audio debido a un error.
-1007=Error al leer el código de barras.
-1008=Conflicto en el tamaño de bloque.
-1009=Conflicto en el formato del tamaño de bloque.
-1010=Error en el tamaño de los datos de la memoria intermedia.
-1011=Error de memoria intermedia durante la grabación.
-1012=Desbordamiento de la memoria intermedia.
-1013=Sin datos en la memoria intermedia
-1014=El área de calibración está casi llena.
-1015=El área de calibración está llena.
-1016=No se puede leer ATIP.
-1017=No se puede recuperar desde leadin.
-1018=No se puede recuperar desde leadout.
-1019=No se puede recuperar desde PMA.
-1020=No se puede recuperar desde el área de calibración.
-1021=No se puede recuperar desde la pista.
-1022=El comando no es válido actualmente.
-1023=Error en la secuencia de comandos
-1024=Fallo en la comunicación.
-1025=Se ha cancelado el comando actual.
-1026=El área de programa actual está vacía.
-1027=Hay una pista dañada.
-1028=Se ha detectado una pista dañada.
-1029=Error en la longitud de la pista de datos.
-1030=Fallo en el diagnóstico.
-1031=El disco está protegido contra escritura.
-1032=No coincide el estilo de disco.
-1033=La unidad no está preparada.
-1034=Se han añadido bloques de relleno.
-1035=Fallo de EEPROM.
-1037=Fin del área de usuario de esta pista.
-1038=Existe el área de escritura de paquetes.
-1039=Error de focus o pista.
-1040=Tamaño de bloque incorrecto para el comando.
-1041=Hoja de descripción incorrecta.
-1042=Longitud incorrecta de la hoja de descripción.
-1043=Parámetro incorrecto de la hoja de descripción.
-1044=Campo incorrecto en el comando.
-1045=Forma incorrecta de la pista reservada.
-1047=Modo incorrecto para esta pista
-1048=Modo de paquete incorrecto.
-1049=Longitud de reserva incorrecta.
-1050=Longitud incorrecta de paquete de reserva.
-1051=Pista incorrecta.
-1052=Tabla incorrecta de descripción de pistas.
-1053=Unidad incorrecta de descripción de pistas.
-1054=Modo de pista incorrecto.
-1055=Número de pista incorrecto.
-1056=Estado de pista incorrecto
-1057=Longitud de transferencia incorrecta.
-1058=Comando no adecuado
-1059=Se ha recibido el mensaje de error de iniciador detectado
-1060=Error interno de la controladora.
-1061=Fallo de destino interno
-1062=Dirección de audio incorrecta.
-1063=Hay bits incorrectos en el mensaje de identificación
-1064=Dirección de bloque incorrecta.
-1065=Comando incorrecto.
-1066=Campo incorrecto en el comando.
-1067=Campo incorrecto en el parámetro.
-1068=LUN incorrecto.
-1069=Error de mensaje incorrecto
-1070=Dirección de inicio incorrecta.
-1071=El láser se encuentra arriba actualmente.
-1072=Error en el ajuste del láser.
-1073=Se ha encontrado un área enlazada.
-1074=Se han encontrado bloques enlazados
-1075=La unidad lógica está reservada.
-1082=Error de mensaje
-1083=Se han modificado los parámetros de modo
-1084=Controlar error ATIP.
-1085=Se ha encontrado un bloque que no existe.
-1086=No hay suficiente espacio.
-1087=No está listo para terminar la transición.
-1088=No hay información adicional de detección
-1089=No hay código de barras disponible.
-1090=No hay EFM en la dirección de búsqueda.
-1091=No hay paquete.
-1092=No hay pregap.
-1093=No se ha completado seek
-1094=No hay TOC.
-1095=No hay pista para finalizar.
-1097=Se ha intentado un comando superpuesto.
-1098=No coincide el tamaño de paquete.
-1099=Error de longitud de la lista de parámetros
-1100=Lista de parámetros demasiado larga.
-1101=Error de paridad.
-1102=El área PCA está llena
-1103=El área PMA está llena
-1104=Error de posicionamiento.
-1106=Error de calibración de potencia
-1107=El área de programas no está vacía.
-1108=Datos recuperados con ECC.
-1110=Datos recuperados con reintentos
-1111=Se necesita recuperación
-1112=Ha fallado la solicitud de reparación.
-1113=Hay una pista reservada
-1114=Se ha producido una restauración.
-1115=Fallo al seleccionar o volver a seleccionar
-1116=Fallo en la autoprueba.
-1117=Detenido en un bloque que no es de datos.
-1118=Pista de una vez no está en PMA.
-1119=Error track following
-1120=Bandeja abierta.
-1121=No se puede leer TOC, PMA o subcódigo.
-1122=No se puede recuperar TOC.
-1123=No se puede reservar la pista, porque ha cambiado el modo de la pista.
-1125=No se puede grabar en el disco.
-1126=Una pista dañada no recuperable provoca que haya un área de escritura demasiado pequeña.
-1127=Se ha encontrado un descriptor de pista no recuperable.
-1128=Error de lectura no recuperable.
-1129=Se ha encontrado un área no escrita.
-1130=Ha fallado Verify.
-1131=Error Write append
-1132=Write ocupado.
-1133=Write terminado.
-1134=Error de datos Write con CU.
-1135=Error de escritura
-1136=Longitud incorrecta de bloque Write.
-1137=Operación Write en curso.
-1138=Escribiendo leadin o leadout en curso.
-1139=Reproducción de audio en curso
-1140=Reproducción de audio finalizada.
-1141=Longitud incorrecta de lista de parámetros.
-1142=Error en la transferencia de datos síncronos
-1143=CD vacío.
-1144=Sin PMA.
-1145=Error de inicialización de OPC.
-1146=Error de ejecución OPC.
-1147=Error ALPC de OPC.
-1148=Fin del tiempo de espera de OPC
-1149=La dirección de lectura es ATIP.
-1150=La dirección de escritura es EFM.
-1151=Se ha producido una emergencia de escritura.
-1155=Emergencia de escritura.
-1156=Error servo.
-1157=Error PLL.
-1158=Error de dirección.
-1159=Error del monitor de encabezamiento
-1160=Error de búsqueda del encabezado
-1161=Error EDC
-1162=Error Link/RI/RO.
-1163=Error de desbordamiento CDBD
-1164=Escribir audio en pista reservada.
-1165=Error de hardware.
-1166=Hay una pista invisible.
-1167=Hay una pista incompleta (¿es un CD-RFS-CD?)
-1168=Hay una pista desconocida.
-1191=Fallo de borrado
-1192=Fallo de borrado: se ha detectado una operación de borrado incompleta
-1169=La unidad lógica no está preparada, operación en curso
-1170=Tiempo insuficiente de funcionamiento
-1173=Read Write Control Task Error
-1174=Error de la tarea de control de mecanismo
-1176=Error de fijación de la sesión
-1200=Dirección no válida para escribir
-25=Volver a colocar en cola más adelante
-26=Error de tiempo de espera de comando SCSI/ATAPI
-31=Búfer demasiado grande
-300=Error de adaptador host no especificado
-400=Error de destino no especificado
-500=Comando SCSI cancelado
-1036=Se ha llegado al final del disco
-1046=Disco incorrecto
-1076=Disco cambiado
-1077=Formato de disco dañado
-1078=Error del mecanismo de carga de disco
-1079=Error de carga o expulsión de disco
-1080=No está el disco
-1081=Extracción de disco impedida
-1096=Se debe retirar el disco
-1124=Formato de disco desconocido
-1152=Error de velocidad de disco
-1153=Disco no identificado
-1154=Disco no admitido
-1171=Tiempo de espera de lectura
-1172=Tiempo de espera de grabación
-1175=Seguimiento interno
-1177=Velocidad CLV no válida
-1178=Error recuperada
-1179=Error de disco
-1180=Solicitud incorrecta
-1181=Atención de la unidad
-1182=Error de protección de datos
-1183=Error de comando de comprobación en blanco
-1184=Error específico del proveedor
-1185=Comando de copia cancelado
-1186=Error de desbordamiento del volumen.
-1187=Error de comparación de datos
-1188=El disco no está formateado (muy importante para DVD+RW)
-1189=No se puede leer el disco: formato incompatible
-1190=Problema con DVD: no hay clave para leer el DVD protegido
-1193=El disco es grabable pero no está vacío
-1194=Error de actualización PMA
-1195=No está el disco: bandeja cerrada
-1196=No está el disco: bandeja abierta
-1197=Otra aplicación está usando la unidad
-1198=Otra aplicación está usando la unidad
-599=Error SCSI indefinido.
-600=Dispositivo no disponible
-601=Adaptador host especificado no válido
-1201=InCD está usando la unidad
-1202=IMAPI está usando la unidad
-1203=Error al bloquear IMAPI
-1205=Grabando capa 1
-1206=Grabando capa 2
-1208=DVD-ROM
-1209=Tipo de disco físico
-1210=Configuración de grabador actual
-1207=Tipo de libro configurado automáticamente a: %s
-1211=Tipo de norma configurado a: %s
-1504=El formato del soporte está dañado
-1500=Error de controlador DMA. Tiempo de espera agotado
-1501=Error de controlador DMA. Error de paridad.
-1502=Error de controlador DMA. Error de CRC
-1503=Indentificador de dispositivo no válido
-1505=Error de formato medio
-1506=Error de formateo por zonas debido a una conexión de reserva
-1507=POW no posible en el disco BD-R cargado actualmente
-1222=Verification aborted, too much errors


[IMAGEGEN]
0	=Sin error
1	=Cancelado por el usuario
2	=Falta archivo.
3	=El archivo tiene un formato incorrecto.
-1	=Error sin especificar de Imagegenerator.
-2	=No se ha podido realizar StartDisk.
-3	=No se ha podido realizar StartSession.
-4	=No se ha podido realizar StartTrack.
-5	=No se ha podido realizar Write.
-6	=No se ha podido realizar EndTrack.
-7	=No se ha podido realizar EndSession.
-8	=No se ha podido realizar EndDisk.
-9	=Error durante la reubicación ISO.
-10 =Fragmentos de la imagen:
-12=No se puede grabar la pista en la posición correcta con este grabador
-11=Error al generar la información de disc-at-once

[ISO9660GEN]
-3	=Los nombres Joliet de estos archivos (enumerados en ISO-L3) son iguales:
-5	=El siguiente archivo fijo tiene una posición incorrecta.
-7	=Demasiados archivos en un grupo de archivos entrelazados.
-8	=Error de E/S al utilizar la imagen de arranque.
-9	=No se puede asignar espacio en el CD-R.
-10	=Sector de arranque no reconocido.
-4=El generador ISO 9660 se ha quedado sin memoria
-6=Ha fallado la preparación de las estructuras ISO 9660

[MAKEJOLIETNAMES]
-3	=Los archivos enumerados no tienen un nombre Joliet único:

[PHASE]
24	=Inicio del caché de archivos
25	=Caché de archivos terminado
26	=Ha fallado el caché de archivos
27	=Se ha cancelado el caché de archivos
28	=Inicio de la medición de velocidad
29	=Medición de la velocidad terminada: %s
30	=Ha fallado la medición de la velocidad
31	=Se ha cancelado la medición de la velocidad
32	=Inicio de la simulación a %s
33	=La simulación se ha realizado correctamente a %s
34	=La simulación ha fallado a %s
35	=Simulación cancelada
36	=Inicio del proceso de grabación a %s
37	=El proceso de grabación ha finalizado correctamente a %s.
38	=El proceso de grabación ha fallado a %s
39	=Se ha cancelado el proceso de grabación
40	=Cancelado por el usuario
61	=Inicio de la simulación
62	=La simulación se ha realizado correctamente
63	=La simulación ha fallado
64	=Simulación cancelada
65	=Inicio del proceso de grabación
66	=El proceso de grabación ha finalizado correctamente
67	=El proceso de grabación ha fallado
68	=Se ha cancelado el proceso de grabación
43=Grabando bloque lead-out
47=Generando información de reubicación
59=Escribiendo pista de copia de seguridad del disco duro
74=Comprobando discos
82=Codificando vídeo
49=Leyendo información de pista
50=Leyendo el número de catálogo de medios
51=Leyendo ISRC
52=Buscando final de pista
55=Terminando
56=Error no especificado. Ha fallado el proceso de grabación.
60=Terminando
69=Explorando índices
70=Sólo se puede simular la grabación de la primera sesión
71=Si se graban varias sesiones a la vez es posible que no se pueda leer en algunas unidades.
73=Preparando elementos
77=Grabando pistas
78=Se ha iniciado la verificación de datos
79=Se ha cancelado la verificación de datos
80=La verificación de datos ha terminado correctamente
81=Ha fallado la verificación de datos
83=Exploración de virus iniciada
84=Exploración de virus terminada
85=Exploración de virus terminada. Se ha encontrado un virus y se ha tenido que cancelar la grabación.
91=Rendimiento deficiente del controlador del juego de chips de DMA (busque una actualización)
92=Si no se usa la opción JustSpeed, la calidad de grabación puede verse afectada
93=No se puede grabar a esta velocidad. Seleccione una velocidad más lenta y vuelva a intentarlo.
109=Advertencia: al desactivar la función SMART-BURN es posible que se produzcan errores de grabación y que se vea afectada la calidad del disco grabado.
110=El grabador no admite la grabación en modo Raw+96 en CD-RW.
111=Archivos de DVD de vídeo ordenados
112=Se ha iniciado la reasignación de archivos de DVD de vídeo
113=Ha terminado la reasignación de archivos de DVD de vídeo
114=Ha terminado la reasignación de archivos de DVD de vídeo (ningún archivo modificado)
115=Ha fallado la reasignación de archivos de DVD de vídeo
117=Ha fallado la prueba de compatibilidad de los archivos de DVD de vídeo
118=SSW (Super Speed Writing) activado
120=Creando la imagen para grabar
121=Ha terminado correctamente la creación de imagen
122=Se ha iniciado la grabación del mapa de bits en el disco
123=Se ha realizado correctamente la grabación del mapa de bits en el disco
124=Ha fallado la grabación del mapa de bits en el disco
125=Se ha cancelado la grabación del mapa de bits en el disco
127=Generando bordes de alta compatibilidad de DVD
128=Generando bordes de alta compatibilidad de DVD
129=Se ha realizado correctamente la generación de bordes de DVD
130=Se ha cancelado la generación de bordes de DVD
131=Si no se usa la opción PoweRec, la calidad de grabación puede verse afectada
134=Ampliación rápida de último borde
135=Añadir borde rápido
136=Formateo rápido de DVD-RW
132=Omitida la compatibilidad de archivos de DVD de vídeo
133=Escribiendo bloque lead-out breve
137=Iniciada la transferencia de imagen
138=La transferencia de imagen se ha realizado correctamente
139=Error en la transferencia de imagen
140=Cancelada la transferencia de imagen
141=Iniciada la transferencia de etiqueta
142=La transferencia de etiqueta se ha realizado correctamente
143=Error en la transferencia de etiqueta
144=Cancelada la transferencia de etiqueta
145=Iniciados el proceso de grabación y la transferencia de imagen
146=El proceso de grabación y la transferencia de imagen se han realizado correctamente
147=Error en el proceso de grabación o la transferencia de imagen
148=Cancelados el proceso de grabación y la transferencia de imagen
149=La transferencia de red se ha realizado correctamente
150=Error en la transferencia de red
151=Error en la autenticación
152=Error en la conexión al servidor
153=Error de licencia de servidor
154=La calidad de grabación se puede ver afectada si no se utiliza la opción Auto Pilot
1=Leyendo directorios
2=Creando directorios
5=Escribiendo archivos
6=Finalizando
9=Preparar grabación de audio
11=Grabando pista de audio
12=Finalizando
18=Grabar imagen
19=Finalizando
105=Preparando CD-RW de audio (borrando TDC y/o pistas)
107=Fallo en la preparación del CD-RW de audio
10=Grabando audio
13=Preparar HFS
14=Grabando HFS
15=Terminada la grabación de HFS
16=Preparar imagen
17=Grabando imagen
20=Lectura de disco iniciada
21=Lectura de disco terminada
22=Error de lectura de disco
23=Lectura de disco cancelada
41=La compilación no cabe en un disco en blanco
45=Iniciada la generación de identificación de disco
46=Terminada la generación de identificación de disco
48=Analizando disco
54=Copiando disco
57=Opción de grabación disc-at-once de tamaño extra activada
76=Velocidad de grabación cambiada debido al tipo de disco
86=No se admite Texto de CD
98=Iniciar formateo de disco antes de grabación
99=Formateo de disco antes de grabación
100=Formateo de disco realizado correctamente
101=Error al formatear disco
102=Se ha detectado cambio rápido de usuario. Esto puede provocar insuficiencia de datos en el búfer.
106=Preparación de CD-RW de audio (borrando TDC y/o pistas) terminada
108=Preparación del CD-RW de audio cancelada
116=VariRec desactivado: no es un CD de audio
126=Mejor velocidad de grabación para disco detectada
156=Otra aplicación está usando la unidad
159=La simulación se ha realizado a velocidad %s por PoweRec
160=La grabación se ha realizado a velocidad %s por PoweRec
161=La grabación ha terminado correctamente sin advertencias
162=La simulación ha terminado correctamente sin advertencias
166=No se admite la simulación para este tipo de disco
168=La compilación no se puede grabar en los grabadores seleccionados
171=Grabación de archivos de datos iniciada
172=Grabación de archivos de datos terminada correctamente
173=Error al grabar los archivos de datos
174=Grabación de archivos de datos terminada con advertencias
175=Finalización de disco iniciada
177=Disco finalizado correctamente
169=Error en la comprobación DRM. No hay suficientes licencias de grabación.
170=No se pueden grabar más de 154 sesiones en un disco DVD.
176=Error en la finalización del disco
178=Error en la preparación del disco
179=Error al grabar archivo en disco
42=Grabando bloque lead-in
44=Grabando bloques lead-in y lead-out
167=No se puede grabar en modo disc-at-once en un disco abierto.
180=Error de proceso de copia durante la lectura.
181=Grabando bloque lead-out...
182=Burn Proof activado
183=SolidBurn activado
184=SolidBurn activado
185=Grabación a alta velocidad activada

[CDCOPY]
1	=Cancelado por el usuario
-1	=El CD tiene copyright
-3	=Error escribiendo el archivo de imagen
-4	=No hay suficiente memoria
-7	=No hay suficiente espacio para guardar este archivo de sonido
-8	=No es válida la información de pista
-9	=No es válido el modo de pista
-10	=Advertencia: formato de datos desconocido en
-11	=Advertencia: error EDC, ECC en
-12	=Error irrecuperable de lectura en 
-13	=Selección no válida para pista de audio
-14	=Ha fallado el análisis del CD
-15	=Esta unidad no admite la extracción de audio
-20	=Error: tipo de archivo incorrecto (1)
-21	=Error en StartDisk
-22	=Error en EndDisk
-23	=Error en StartSession
-24	=Error en EndSession
-25	=Error en Write
-26	=No hay suficiente memoria

-28	=Error al generar el elemento de copia
-29	=Error: tipo de archivo incorrecto (2)
-2=Este CD no admite la copia
-30=No se puede grabar la pista en la posición correcta con este grabador
-33=Este DVD está protegido contra copia y no se puede leer
-5=El disco no cabe en un disco en blanco
-6=No hay suficiente espacio para copiar este disco
-31=No se puede copiar este disco en un DVD
-32=Sólo se puede copiar la primera pista de datos en un DVD

[CDCOPYDOC]
1	=Cancelado por el usuario
-1	=Ha fallado la creación de imagen
-2	=Error al abrir el archivo de imagen
-3	=Error escribiendo el archivo de imagen
-4	=Error al cerrar el archivo de imagen
-5	=El archivo de imagen no es válido
-7	=Esta unidad no admite la extracción de audio
-8=No se ha podido abrir la DLL de copia
-6=No se admite el formato del disco de origen

[MMC]
0000=No hay información adicional de detección
0006=Proceso de E/S terminado
0011=Reproducción de audio en curso
0017=Se ha solicitado limpieza
0200=No se ha completado seek
0400=La unidad lógica no está lista, no se puede informar del motivo
0401=La unidad lógica está en curso de estar lista
0402=La unidad lógica no está lista, se requiere un comando de inicialización
0403=La unidad lógica no está lista, se requiere intervención manual
0404=La unidad lógica no está lista, formato en curso
0404=La unidad lógica no está lista, formato en curso
0408=La unidad lógica no está lista, escritura larga en curso
0500=La unidad lógica no responde a la selección
0600=No se ha encontrado posición de referencia
0700=Se han seleccionado varios dispositivos periféricos
0800=Ha fallado la comunicación con la unidad lógica
0801=Se ha agotado el tiempo de espera en la comunicación con la unidad lógica
0802=Error de paridad en la comunicación con la unidad lógica
0900=Error track following
0901=Error track servo
0902=Fallo focus servo
0903=Fallo spindle servo
0904=Fallo en la selección de cabezal
0a00=Desbordamiento del registro de errores
0b00=Advertencia
0b01=Advertencia, se ha superado la temperatura especificada
0b02=Advertencia, enclosure dañado
0c00=Error de escritura
0c07=Error de escritura, se necesita recuperación
0c08=Error de escritura, ha fallado la recuperación
0c09=Error de escritura, pérdida del flujo de datos
0c0a=Error de escritura, se han añadido bloques de relleno
1000=Tamaño de bloque incorrecto para el comando
1001=El paquete no cabe en el espacio disponible
1002=Sin datos en la memoria intermedia
1100=Error de lectura no recuperado
1101=Se han agotado los reintentos de lectura
1102=Error demasiado largo para ser corregido
1105=Error no corregible L-EC
1106=Error CIRC no recuperado
110f=Error al leer número UPC/EAN
1110=Error al leer número ISRC
1111=Error de lectura, pérdida del flujo de datos
1500=Error de posicionamiento aleatorio
1501=Error de posicionamiento mecánico
1700=Datos recuperados sin aplicar corrección de errores
1701=Datos recuperados con reintentos
1702=Datos recuperados con desplazamiento positivo del cabezal
1703=Datos recuperados con desplazamiento negativo del cabezal
1704=Datos recuperados con reintentos y/o CIRC aplicado
1705=Datos recuperados utilizando el anterior identificador de sector
1707=Datos recuperados sin ECC; se recomienda reasignación
1708=Datos recuperados sin ECC; se recomienda reescritura
1709=Datos recuperados sin ECC; datos reescritos
1800=Datos recuperados sin aplicar corrección de errores
1801=Datos recuperados aplicando corrección de errores y reintentos
1802=Datos recuperados; datos reasignados automáticamente
1803=Datos recuperados con CIRC
1802=Datos recuperados con L-EC
1805=Datos recuperados; se recomienda reasignación
1806=Datos recuperados; se recomienda reescritura
1a00=Error de longitud de la lista de parámetros
1b00=Error en la transferencia de datos síncronos
1d00=Fallo de comparación durante la operación de verificación
2000=No es válido el código de operación del comando
2100=El bloque lógico está fuera del intervalo
2101=No es válida la dirección del elemento
2400=Campo no válido en CDB
2500=Unidad lógica no admitida
2600=Campo no válido en la lista de parámetros
2601=Soporte no admitido
2602=Valor de parámetro no válido
2603=Parámetros de umbral no admitidos
2604=Versión no válida de la reserva persistente activa
2700=Protegido contra escritura
2701=Hardware protegido contra escritura
2702=Unidad lógica protegida contra escritura de software
2703=Protección contra escritura asociada
2703=Protección contra escritura persistente
2705=Protección contra escritura permanente
2801=Se ha accedido a un elemento de importación o exportación
2900=Se ha producido un encendido, una restauración o una restauración del dispositivo del bus
2901=Se ha producido un encendido
2902=Se ha producido una restauración del bus SCSI
2903=Se ha producido la función de restauración del dispositivo del bus
2904=Restauración interna del dispositivo
2a00=Se han cambiado los parámetros
2a01=Se han modificado los parámetros de modo
2a02=Se han modificado los parámetros de registro
2a03=Reservas prevenidas
2b00=No se puede ejecutar Copy debido a que el host no se puede desconectar
2c00=Error en la secuencia de comandos
2c03=El área de programa actual no está vacía
2c03=El área de programa actual está vacía
2e00=Tiempo insuficiente de funcionamiento
2f00=Otro iniciador ha borrado los comandos
3003=No se puede leer el soporte; formato incompatible
3003=Se ha instalado limpieza del cartucho
3007=Fallo de limpieza
3008=No se puede escribir; no coincide el código de aplicación
3009=La sesión actual no está fijada para añadir
3101=Ha fallado el comando de formato
3400=Fallo de enclosure
3500=Fallo de los servicios de enclosure
3501=Fallo de enclosure no soportado
3502=No están disponibles los servicios enclosure
3503=Fallo de la transferencia de los servicios enclosure
3504=Rechazo de la transferencia de los servicios enclosure
3700=Parámetro redondeado
3900=No se admite el guardar los parámetros
3d00=Hay bits incorrectos en el mensaje de identificación
3e00=La unidad lógica no se ha autoconfigurado todavía
3e01=Fallo de la unidad lógica
3e02=Fin del tiempo de espera en la unidad lógica
3f00=Han cambiado las condiciones de funcionamiento de destino
3f01=Se ha cambiado el microcódigo
3f02=Se ha modificado la definición de funcionamiento
3f03=Han cambiado los datos inquiry
4000=Fallo de diagnóstico en el componente
4300=Error de mensaje
4400=Fallo de destino interno
4500=Fallo al seleccionar o volver a seleccionar
4600=La restauración por software no se ha realizado correctamente
4700=Error de paridad SCSI
4800=Se ha recibido el mensaje de error de iniciador detectado
4900=Error de mensaje incorrecto
4a00=Error de fase de comando
4b00=Error de fase de datos
4c00=Ha fallado la autoconfiguración de la unidad lógica
4d00=Utilizar comandos superpuestos alternativamente
4e00=Se ha intentado utilizar comandos superpuestos
5100=Fallo de borrado
5700=No se puede recuperar la tabla de contenido
5a00=Solicitud del operador o entrada de cambio de estado
5a02=El operador ha seleccionado protección contra escritura
5a03=El operador ha permitido la escritura
5b00=Excepción de registro
5b01=Se ha cumplido la condición de umbral
5b02=El contador del registro está al máximo
5b03=Se han agotado los códigos de lista del registro
5d00=Se ha superado el umbral de predicción de fallos
5dff=Se ha superado el umbral de predicción de fallos (FALSE)
5e00=Se ha activado la condición de poca potencia
5e01=El temporizador ha activado la condición inactiva
5e02=El temporizador ha activado la condición de espera
5e03=El comando ha activado la condición inactiva
5e04=El comando ha activado la condición de espera
6300=Se ha encontrado el fin del área de usuario en esta pista
6301=El paquete no cabe en el espacio disponible
6400=Modo incorrecto para esta pista
6401=Tamaño de paquete incorrecto
6500=Fallo de voltaje
7200=Error de fijación de la sesión
7201=Error de fijación de la sesión al escribir el bloque lead-in
7202=Error de fijación de la sesión al escribir el bloque lead-out
7203=Error de fijación de la sesión; hay una pista incompleta en la sesión
7204=La pista reservada está vacía o parcialmente escrita
7300=Error de control del CD
7301=El área de calibración de potencia está casi llena
7302=El área de calibración de potencia está llena
7303=Error del área de calibración de potencia
7304=Fallo de actualización del área de memoria del programa
7305=El área de memoria del programa está llena
8900=Comando no adecuado
9082=Read Write Control Task Error
9141=Error de la tarea de control de mecanismo
91A1=Error de la tarea de control de mecanismo
C100=Estado de pista incorrecto
C200=Hay una pista reservada
C400=La longitud de reserva para el comando de pista de reserva es incorrecto
C500=Sin datos en la memoria intermedia
C601=Se ha encontrado un área no escrita.
C602=Se han encontrado bloques enlazados
CC00=No hay suficiente espacio.
CD00=No hay pistas para cerrar la sesión
CE00=Se ha encontrado un descriptor de pista que no se puede grabar.
CF00=Hay una pista dañada.
D000=El área PMA está llena
D100=El área PCA está llena
D400=Salir de la grabación de la pseudo grabación como una sola pista
2c04=El área de programa actual está vacía
0407=La unidad lógica no está preparada, operación en curso
1804=Datos recuperados con L-EC
2102=Dirección no válida para escribir
2200=Función incorrecta
2704=Protección de escritura persistente
2c05=Conflicto de impedimento persistente
5101=Fallo de borrado: se ha detectado una operación de borrado incompleta
5380=El botón de expulsión se ha pulsado en una condición de impedimento
6000=Fallo de luz
6100=Error de obtención de vídeo
6101=No se puede adquirir vídeo
6102=Sin enfoque
7306=RMA/PMA casi lleno
1502=Error de posición detectado al leer el disco
2800=No está preparado para cambiar, el disco puede haber cambiado
3000=Disco incompatible instalado
3001=No se puede leer el disco: formato desconocido
3002=No se puede leer el disco: formato incompatible
3004=No se puede grabar el disco: formato desconocido
3005=No se puede grabar el disco: formato incompatible
3006=No se puede formatear el disco: disco incompatible
3100=Formato de disco dañado
3a00=No está el disco
3a01=No está el disco: bandeja cerrada
3a02=No está el disco: bandeja abierta
3b0d=Elemento de destino de disco lleno
3b0e=El elemento de origen de disco está vacío
3b0f=Se ha llegado al final del disco
3b11=No se puede acceder al cartucho de discos
3b12=Cartucho de discos retirado
3b13=Cartucho de discos insertado
3b14=Cartucho de discos bloqueado
3b15=Cartucho de discos desbloqueado
5300=Error de carga o expulsión de disco
5302=Extracción de disco impedida
5a01=Solicitud de extracción de disco del operador
64C0=Velocidad incorrecta para este disco
0803=Error CRC de comunicaciones de la unidad lógica (Ultra-DMA/32)


[AVIVCDFILEITEM]
-100=No está disponible el codificador MPEG de vídeo
-101=La DLL del codificador MPEG de vídeo no es válida
-102=Esta versión de la DLL del codificador MPEG de vídeo no es compatible
-103=No se puede crear un nombre de archivo temporal
1=No hay suficiente memoria
2=No se han pasado suficientes parámetros de codificación al codificador
3=No se puede abrir el archivo
4=Codificación interrumpida por el usuario
5=No se puede iniciar el codificador de vídeo
6=El codificador no ha aceptado los parámetros
7=Formato de vídeo no válido
8=Error al crear el formato de vídeo
9=No se puede abrir el archivo de salida
10=Error durante la codificación
11=El descodificador no está preparado
12=No se puede obtener el mapa de bits
13=Disco lleno
14=Error al recuperar información
15=El codificador no puede producir este tipo de salida
-105=Error desconocido del codificador de vídeo MPEG
16=Formato de archivo no soportado
-104=Complemento de MPEG2 no instalado
[DVDREALLOC]
-15=Disco lleno
-1=Error interno no especificado
-2=Búfer demasiado pequeño para contener toda la información
-3=Fallo al crear un nombre de archivo temporal único
-4=No hay suficiente memoria para completar la acción actual
-5=Se ha encontrado una infracción de la especificación DVD
-6=Parámetro no válido
-7=Demasiados conjuntos de títulos de vídeo
-8=Un elemento de archivo requiere un nombre de ruta
-10=Se ha denegado el acceso al archivo
-11=Identificador de archivo no válido
-12=Infracción de compartición
-13=Demasiados archivos abiertos
-14=Archivo '%s' no encontrado
-16=Error de E/S de hardware
-17=Error de E/S genérico/desconocido
-18=Buscar más allá del archivo
-19=El tamaño del archivo no es múltiplo de un tamaño de bloque lógico (2 KB)
-20=El archivo no tiene formato para DVD
-21=No está el archivo requerido '%s'
-22=No se hace referencia al archivo '%s' y no debería estar presente
-23=El conjunto de títulos de vídeo que contiene '%s' no es necesario
-24=Uno o varios archivos (principalmente VOB) no pertenecen al archivo IFO correspondiente
1=No se puede cargar la biblioteca
2=Biblioteca no válida
3=No se puede leer la compilación
4=No se ha encontrado el directorio VIDEO_TS
5=El archivo de copia de seguridad '%s' debe ser idéntico a '%s'
[NEROAPI]
4=Error de escritura
6=El grabador actual no admite la grabación Disc-At-Once.
7=Error:\nNo se puede conectar TRF.
2=Ha fallado la inicialización
3=Error de lectura
5=Cancelado por el usuario
8=Error desconocido de NeroAPI
[PLUGAUDIOITEM]
-5=No hay memoria.
0=Sin error
-2=Error al leer el archivo de audio
-3=Error al escribir el archivo de audio
-4=No se puede cerrar el archivo
-6=Error interno
-7=Parámetro interno incorrecto
-1=No se puede leer el archivo
[VERIFYERR]
0=Sin error
14=No hay memoria.
1=Los archivos son distintos
2=Falta el archivo del CD
3=Falta el archivo del disco duro
6=Error al leer el archivo del CD
7=Error al leer el archivo del disco duro
8=Falta directorio en el CD
9=Falta directorio en el disco duro
10=No se puede montar el CD grabado
11=La letra de unidad del grabador es desconocida.
12=Error desconocido de verificación
13=Resumen de estado
15=Error de E/S al leer la estructura del sistema de archivos
16=Error provocado por una estructura de sistema de archivos dañada
17=Error provocado por el envío de parámetros incorrectos al sistema de archivos
18=Demasiados bloqueos de los búferes del sistema operativo
4=No se puede acceder al archivo del disco
5=No se puede acceder al archivo del disco duro
19=No se encuentra el sistema de archivos correspondiente en el disco de destino
20=Error de lectura en sector de disco duro
21=El contenido del archivo de copia de seguridad es distinto de los datos del disco duro
22=El archivo de copia de seguridad contiene información de disco duro incorrecta
[NEROAPISTRINGS]
1=Archivo de sonido PCM (*.wav)
2=Sin filtro
4=no disponible
5=No se ha podido guardar la configuración del CD-ROM. Motivo:
6=KB/s
7=MB
8=Nuevo
10=Datos (modo 1)\nDatos (modo 2)\nDatos (modo 2)\nDatos (modo 2)\nDatos (modo 2)\nDatos (modo 1)\nDatos (modo 2)\nAudio\nAudio\nDesconocido
11=imagen.nrg
13=Error al cargar el archivo de posiciones\n'%s'.\n(Línea %d).
14=El espacio libre es de %d MB. El tamaño del archivo de imagen es de %d MB.
15=No se puede cargar el archivo de imagen
19=The Win-ASPI file '%s' can't be found, por lo tanto\nsólo puede seleccionar grabadores de imagen.\n\nCompruebe que ha instalado correctamente el administrador\nASPI de Windows del software del adaptador host SCSI.
21=Esta versión de Nero sólo se puede utilizar con el grabador con el que se ha suministrado.\n\nPara recibir la versión completa de Nero, póngase en contacto con sales@nero.com\no visite nuestro sitio web en http://www.nero.com.
22=Esta versión de Nero sólo admite grabadores %s.\n\nPara recibir la versión completa de Nero, póngase en contacto con sales@nero.com\no visite nuestro sitio web en http://www.nero.com.
26=Total de archivos=%d, idénticos=%d, distintos=%d, inaccesibles=%d, omitidos=%d.
27=%s en COM%i
3=desconocido
18=No se ha podido instalar el controlador de Nero necesario.
28=El número de serie de Nero ha caducado.\nSólo estará disponible la velocidad de grabación más lenta.
29=No se admite el formato de archivo.
33=Simulando
34=Grabando en disco
9=%s KB (%s bytes)
23=El archivo de audio '%s' no es válido (se requiere: 44,1 kHz, 16 bits, estéreo).
24=Esta carpeta ya contiene una carpeta denominada '%s'
25=Esta carpeta ya contiene un archivo denominado '%s'
30=Leyendo disco
31=Grabando en caché
32=Probando velocidad
35=Verificando disco
12=¿¿¿ Sin probar ???\nDesconocido\nAudio\nISO 9660\nHFS\nHíbrido\nCD-ROM Modo 1\nCD-ROM Modo 2/XA\nISO 9660 Modo 2/XA\nJoliet\nDVD-ROM
16=Ha montado un CD UDF. Para continuar, expulse primero este CD.
17=Advertencia: no se puede desactivar su software de escritura por paquetes UDF.
20=No se reconoce el controlador '%s'. Se omitirá y\nes posible que se borre.
36=No se puede encontrar el archivo %s, un componente del programa de restauración de copias de seguridad NRESTORE.\nAsegúrese de que todos los componentes están instalados correctamente.
37=No se encuentra la ruta de instalación.
38=No se puede bloquear el disco duro seleccionado.\nEs posible que lo haya bloqueado otra aplicación.\nEn este caso, la copia de seguridad puede fallar.\n¿Desea continuar?
39=No se puede reconocer el sistema de archivos de la partición seleccionada.\nNo se puede realizar copia de seguridad de esta partición usando compresión de datos.
40=La partición seleccionada está formateada con un sistema de archivos que no se admite para reorganización.\nNo se puede realizar copia de seguridad de esta partición usando compresión de datos.
41=Se ha producido un error al crear los elementos de copia de seguridad.\nLa operación se cancelará.
42=Debido a restricciones de licencia de patente, no está disponible la codificación/conversión MPEG2.\nPara añadir esta característica, adquiera el complemento de DVD de vídeo en http://www.nero.com
43=No se puede realizar la simulación para este tipo de disco. Omitiendo simulación.
44=No se puede realizar la simulación para este tipo de disco.
46=No hay una velocidad de grabación común para estos grabadores.
47=El nombre de archivo no es correcto o no se encuentra el archivo.
45=En el disco actual sólo se puede grabar a %s en vez de a %s.
48=No se ha encontrado el archivo de imagen de arranque '%s'.\nTodos los datos de copia de seguridad se grabarán en el disco pero el primer disco de la copia de seguridad no será de arranque.\n¿Desea continuar?
49=Este tipo de compilación se puede grabar en el grabador seleccionado. Elija otro grabador o modifique las opciones de la compilación.
50=El disco multisesión ahora está lleno. El espacio libre\nrestante de %d MB de este disco no es suficiente para grabar los\ndatos de %d MB.\nPor lo tanto, no se puede continuar esta copia de seguridad\nmultisesión.\n\nInicie una nueva copia de seguridad multisesión en un disco en blanco.
53=Danés
54=Holandés
57=Finés
64=Húngaro
65=Italiano
66=Noruego
67=Portugués
68=Ruso
71=Sueco
72=Turco
73=Grabando archivos de datos
74=Finalizando disco
75=Error al escribir el archivo %s
76=Error al leer el archivo %s
51=No se permite la simulación con archivos protegidos con DRM.
52=No se permite la prueba de velocidad con archivos protegidos con DRM.
55=Inglés (Reino Unido)
56=Inglés (Estados Unidos)
58=Francés (Bélgica)
59=Francés (Canadá)
60=Francés (Francia)
61=Francés (Suiza)
62=Alemán (Alemania)
63=Alemán (Suiza)
70=Español (España)
77=Error en la preparación del elemento '%s'.
78=Ya existe una copia de seguridad con el mismo nombre en la posición seleccionada.\n¿Realmente desea sobrescribirla?
69=Español (Latinoamérica)
79=Va a grabar un disco con la versión 2.50 o superior de UDF.\nWindows XP y las versiones anteriores no podrán montar este disco.
80=Ha insertado un disco (DVD+RW, DVD-RAM, HD DVD-RAM, o BD-RE)\nque no es compatible con la partición virtual UDF.\nPuede que no pueda leer el resultado.\nSólo CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, HD DVD-R, HD DVD-RW y BD-R\nson compatibles con la partición virtual UDF.
81=Sólo puede escribir en %dx en lugar de en %dx,\nporque la velocidad de los datos de origen es demasiado baja.
82=vacío
83=%s activado
[ANTIVIRSCAN]
0=Sin error
1=Es probable que el archivo esté infectado por un virus
2=No se ha podido desinfectar el archivo.
3=El archivo se ha desinfectado correctamente
4=Se ha producido un error desconocido durante la exploración de virus
5=Error de memoria insuficiente durante la exploración de virus
6=Se ha producido un error de lectura durante la exploración de virus
7=El archivo podría estar infectado por un virus desconocido
[WAVEAUDIOITEM]
-1=No hay memoria.
-2=No se puede abrir el archivo de onda.
-3=Formato de archivo inesperado.
-4=Error al leer del archivo WAV.
-6=Formato de muestras WAV no soportado.
-7=Error interno: falta Init.
-8=Error interno.
-5=Sólo se admiten los archivos WAV PCM.
[NEROAPIWAITCDTEXTS]
0=Inserte el disco para grabar...
5=Inserte el disco original.
6=Este disco no es grabable.\n\nInserte un disco grabable...
9=El disco no está vacío.\n\nInserte un disco vacío.
10=Inserte un disco vacío para grabar...
12=El disco está en blanco.\n\nInserte el disco original...
16=Error en el análisis de disco. El registro de errores\ncontiene más información sobre el motivo del fallo.
21=La compilación no se puede grabar en este tipo de disco. Inserte un disco del tipo correcto o modifique las opciones de la compilación para que sean compatibles con el disco actual.
4=Retire el disco e inserte el siguiente disco grabable para grabar...
20=El disco no está formateado. Inserte un disco formateado.
17=El grabador no admite este tipo de disco.\n\nInserte un CD correcto para grabar en él...
22=--- Accediendo al disco, espere ---
1=Inserte un disco para usarlo durante la simulación...\n\n(No se grabará nada en el disco.)
2=No retire el disco.\n\nEl grabador requiere que se expulse entre la simulación y la grabación. El disco se volverá a cargar automáticamente antes de continuar la grabación...
3=No retire el disco.\n\nEl grabador requiere que se expulse entre la simulación y la grabación. Vuelva a insertar el disco...
7=No hay suficiente espacio para grabar la compilación en este disco.\n\nInserte otro disco que tenga suficiente espacio...
8=El disco está en blanco, no es válido\no es un disco multisesión.\n\nInserte el disco original...
11=Inserte un disco vacío para usarlo durante la simulación...\n\n(No se grabará nada en el disco.)
13=Comprobando el disco, espere...\n\nPara grabar esta compilación multisesión necesita el disco que contiene las sesiones de copia de seguridad anteriores. Introduzca este disco si no lo ha hecho aún.
14=Para simular esta compilación multisesión necesita el disco que contiene las sesiones de copia de seguridad anteriores. Introduzca este disco (no se grabará nada en él).
15=No retire el disco.\n\nEl grabador requiere que se expulse entre la simulación y la grabación. Vuelva a insertar el \nmismo disco multisesión...
18=No retire el disco.\n\nEl grabador requiere que el disco se expulse entre la grabación y la verificación. El disco se volverá a cargar automáticamente cuando continúe la grabación...
19=No retire el disco.\n\nEl grabador requiere que el disco se expulse entre la grabación y la verificación. Vuelva a insertar el disco...
23=El disco no está vacío.
24=No hay suficiente espacio para grabar la compilación en este disco.
25=No hay espacio suficiente para grabar la compilación en este disco.\n\nInserte un disco de 80 min/700 MB.
26=Puede grabar DVD-R DL multisesión o sin finalizar sólo en formato UDF.
27=Puede grabar DVD-R DL multisesión o sin finalizar sólo en grabadores con soporte de grabación de salto de capa.
28=Los parámetros UDF contienen valores incorrectos.
29=No se admite la multisesión UDF en varios grabadores.
30=No se admite el tipo de partición prescindible si se utiliza multisesión.
31=Está intentando grabar un disco con una partición UDF virtual o prescindible UDF con la versión versión 1.02 de UDF.\nNo es posible. Utilice la versión 1.50 o superior de UDF.
32=Está intentando grabar un disco BD-R con multisesión con una versión de UDF inferior a 2.60.\nNo es posible. Utilice la versión 2.60 de UDF.
[CDADOC]
0=Sin error
-2=Error en la comprobación DRM. No hay suficientes licencias de grabación.
[SectorVerify]
10=Los sectores del %d al %d del disco son distintos del origen
11=El contenido del sector %d del disco es distinto del origen
20=Errores de lectura del sector %d al %d
21=Error de lectura en el sector %d
30=Los datos de audio se pueden leer pero no comparar
100=La verificación de audio se ejecuta con desplazamiento de lectura/escritura de %d muestras
